## 遠端通知頁

此頁可讓您檢視和設定遠端通知發佈者。

### NSCC 通知發佈者

此頁會顯示有關電子郵件發佈者的資訊。

功能 | 說明
啟用 | 選擇以啟動發佈者。取消選擇，停用發佈者。
電子郵件加密 | 選擇以使用 MD5/Blowfish，讓除 Sun NSCC 接收方之外的人難以讀取電子郵件訊息。
電子郵件地址 | `nscc_transport@sun.com`。 這是 NSCC 通知的電子郵件地址。
更新 | 按一下此按鈕可啟用設定的參數。

### SSRR 通知發佈者

此頁可讓您建立 Sun StorEdge Remote Response 通知發佈者。

欄位 | 說明
啟用 | 選擇以啟動發佈者。取消選擇，停用發佈者。
活動訊號頻率 (小時) | 鍵入您要系統檢查 SSRR 發佈者通訊連結狀態的頻率 (以小時為單位)。
更新 | 按一下此按鈕可啟用設定的參數。

### SNMP 陷阱通知發佈者

此頁可讓您設定 SNMP 陷阱通知發佈者。

欄位 | 說明
啟用 | 選擇以啟動發佈者。取消選擇，停用發佈者。
SNMP 版本 | 選擇版本號碼；預設值為 v1。
IP 名稱/位址 | 輸入 IP 名稱及位址，以將主機的識別資訊提供給網路。您可以提供多達五個 IP 位址的資訊。
連接埠 | 用於 SNMP 通訊的連接埠號碼，連接埠 162。
最低警示層級 | 指定最低的警示層級。預設值是「嚴重」。其他警示層級包括： 重大 當機 資訊
更新 | 按一下此按鈕可啟用設定的參數。

### 相關主題

- 關於通知發佈者
- 初始化監控與事件通知
- 關於設定遠端通知
- 設定 NSCC 通知發佈者
- 關於 Sun StorEdge Remote Response 服務
- 設定 SSRR 通知發佈者
- 啟用 Sun StorEdge Remote Response 服務
- 使用外部數據機以啟用 Sun StorEdge Remote Response 服務
- 設定 SNMP 陷阱通知發佈者