## Arrêt partiel

Lorsque vous procédez à l'arrêt partiel, le système se trouve dans l'état suivant :

- Le processeur de service de stockage dans l'armoire de base reste sous tension.
- Le plateau auxiliaire du processeur de service de stockage reste sous tension.
- Toutes les baies de stockage sont mises hors tension.
- La plate-forme des services de données est mise hors tension.
- Seul le voyant d'alimentation des séquenceurs d'alimentation est allumé.

Pour mettre le système hors tension :

1. Accédez à la page de la Sun Web Console, puis cliquez sur SE6920 Configuration Service.
2. Choisissez Administration > Paramètres généraux.
3. Cliquez sur le bouton Arrêt partiel du système.
4. Cliquez sur OK pour confirmer que vous souhaitez effectuer un arrêt partiel.

Le message suivant s'affiche sur la page Paramètres généraux :

Arrêt partiel du système réussi.

Pour restaurer le système, procédez comme suit :

1. Accédez à la page de la Sun Web Console, puis cliquez sur SE6920 Configuration Service.
2. Choisissez Administration > Paramètres généraux.
3. Cliquez sur le bouton Redémarrer.

Les séquenceurs d'alimentation de l'armoire de base et des armoires d'extension sont activés et remettent les composants sous tension.

### Rubriques connexes

- À propos de la gestion de la mise sous/hors tension