## 스토리지 어레이 세부사항 페이지

이 페이지는 하위 보고서 정보를 비롯해 선택한 스토리지 어레이의 세부사항을 표시합니다.

필드 | 표시
--- | ---
이름 | 시스템에서 지정한 어레이 이름을 나타냅니다.
상태 | 어레이의 현재 상태를 나타냅니다. 양호 기타 오류 시작 중 서비스 중 연결 없음 통신 끊김 손상됨 개체 오류 지원 중 재부팅 중 어레이 기본값 복원 잘못된 구성
어레이 핫 스페어 | 트레이 당 핫 스페어의 수는 0-8개입니다.
세그먼트 크기 | 세그먼트 크기를 4KB, 8KB, 16KB, 32KB 또는 64KB로 나타냅니다. 세그먼트 크기는 어레이의 모든 가상 디스크에서 같아야 합니다. 어떤 트레이에 가상 디스크가 있다면 전체 트레이에 있는 모든 가상 디스크의 세그먼트 크기는 이 가상 디스크와 같아야 합니다. 같은 어레이 내에서는 서로 다른 세그먼트 크기로 풀을 생성할 수 없기 때문에 스토리지 프로파일을 생성할 때에는 세그먼트 크기를 고려해야 합니다. 풀의 프로파일이 세그먼트 크기가 동일하지 않은 경우에는 가상 디스크를 구성할 수 없는 사용되지 않은 디스크를 사용하여 시스템을 구성할 수 있습니다.
미리 읽기 모드 | 미리 읽기 속성의 활성화 또는 비활성화 여부를 나타냅니다. 이 모드는 어레이 내의 모든 가상 디스크에서 동일해야 합니다. 어떤 트레이에 가상 디스크가 있다면 전체 트레이에 있는 모든 가상 디스크는 같은 모드를 사용해야 합니다. 같은 어레이 내에서는 서로 다른 모드로 풀을 생성할 수 없기 때문에 모드 사용을 고려해야 합니다. 풀의 프로파일이 미리 읽기 모드가 일치하지 않는 경우에는 가상 디스크를 구성할 수 없는 사용되지 않은 디스크를 사용하여 시스템을 구성할 수 있습니다.
디스크 재구성 비율 | 디스크 재구성 비율의 현재 설정값을 낮음, 보통, 또는 높음으로 나타냅니다. 비율이 높을수록 시스템의 성능이 더 저하됩니다.
장애 조치 모드 | 장애 조치 모드의 현재 설정값을 나타냅니다. 이 옵션은 mpxio(다중 경로 전송 입출력)로 고정됩니다.
캐시 모드 | 쓰기 캐싱에 사용되는 방식을 자동(기본값), 사후 쓰기, 동시 쓰기, 비활성화로 나타냅니다. 쓰기 캐싱은 느린 디스크 스토리지 장치와 달리 데이터를 고속 메모리에 쓰기 때문에 응용 프로그램의 성능을 향상시킵니다. 기본 캐시 설정값인 자동은 FRU 오류가 없는 한 사후 쓰기 캐싱을 사용합니다.
진단 모드 | 현재 진단 모드를 나타냅니다. 이 설정을 활성화하려면 추가 작업 오버헤드가 필요하며 선택적으로 사용되어야 합니다. 진단 모드 설정은 다음과 같습니다. BEFIT(기본값) - 온라인 루프 진단 모드라고도 하는 BEFIT는 오류가 있는 FRU를 탐지, 격리 및 수정하여 백엔드 드라이브를 항상 사용할 수 있는 상태로 유지합니다. 꺼짐 - 진단 모드 설정이 활성화되어 있지 않습니다. 활성 - 진단 모드 설정이 활성화되어 작동 중입니다. 수동 - 진단 모드를 치명적인 문제만 기록하고 사소한 문제는 기록하지 않도록 설정합니다.
디스크 스크러빙 | 디스크 스크러빙 기능은 볼륨 일관성을 지속적으로 검토합니다. 따라서 디스크 LED는 데이터 입출력에 관계 없이 깜박입니다. 활성화(기본값) - 디스크 스크러빙 기능을 활성화합니다. 디스크 스크러빙을 활성화하면 처리 오버헤드가 추가로 필요하므로 선택적으로 사용되어야 합니다. 비활성화 - 디스크 스크러빙 기능을 비활성화합니다. 디스크 스크러빙은 기본적으로 활성화됩니다. 참고: 디스크 스크러빙 기능은 비활성화하지 않는 것이 좋습니다. 디스크 스크러빙 기능을 비활성화하면 여러 가지 디스크 오류나 데이터 손실을 일으킬 수 있는 잠재적인 디스크 블록 오류가 발생할 수 있습니다.

하위 보고서 표는 추가 관련 정보를 나타냅니다. 세부사항을 보려면 항목을 누릅니다.

유형 | 수량
--- | ---
디스크 | 어레이의 디스크 수
트레이 | 어레이의 트레이 수
가상 디스크 | 어레이의 가상 디스크 수
볼륨 | 어레이와 연관된 볼륨 수

### 관련 항목

- 어레이와 트레이 정보
- 스토리지 어레이 관리