## FRU 보고서 페이지

FRU 보고서 페이지를 사용하여 다음과 같은 FRU 보고서 유형을 생성할 수 있습니다.

- 세부 FRU 보고서
- FRU 요약(상태 문제) 보고서
- FRU 모델 요약(장치 이름별) 보고서
- FRU 모델 요약(장치 유형별) 보고서
- Sun Storage 6020 어레이 가동 시간 보고서
- 온도 보고서

필드 | 설명
--- | ---
보고서 집합 상태 | 마지막으로 생성된 보고서의 상태 및 날짜와 시간을 표시합니다(예: 완료/2003년 10월 29일 수요일 9시 40분 9초(MST)).
새 보고서 집합 생성 | 사용 가능한 모든 보고서를 업데이트하려면 누릅니다. 보고서 목록에서 보고서를 선택해 표시하고 이후 검색을 위해 보관하거나 전자 메일로 보낼 수 있습니다.
선택 | 보관하거나 전자 메일 수신자에게 보낼 보고서의 확인란을 선택합니다.
보고서 이름 | 사용 가능한 보고서의 목록입니다. 보고서의 내용은 다음과 같습니다. 세부 FRU - FRU 목록을 상세히 보여 줍니다. FRU 보고서는 관리 그룹, 장치 유형 또는 FRU 유형별로 필터링할 수 있습니다. FRU 요약(상태 관련) - 정상 상태가 아닌 FRU만 표시합니다. FRU 모델 요약(장치 이름별) - FRU 모델을 장치 이름별로 표시합니다. FRU 모델 요약(장치 유형별) - FRU 모델을 장치 유형별로 표시합니다. Sun Storage 6020 어레이 가동 시간 - 각 어레이를 재부팅한 후 경과된 일수를 표시합니다. 온도 보고서 - FRU 온도 분포를 표시합니다. 과열된 FRU를 확인 및 격리시키는 데 사용합니다.
전자 메일로 선택 항목 보내기 | 선택된 보고서의 전자 메일 수신자 주소를 입력하고 전자 메일로 선택 항목 보내기를 누릅니다.

### 세부 FRU 보고서

세부 FRU 보고서의 구성 요소는 다음과 같습니다.

필드 | 설명
--- | ---
이름 | 호스트 장치의 이름입니다.
장치 | 호스트 장치의 유형입니다(예: 어레이00 장치 유형은 6020일 수 있음).
FRU 유형 | 구성 요소 FRU(예, 제어기, 디스크, 루프 카드)
FRU | FRU 식별자(ID) 번호입니다.
공급업체 | FRU 공급업체(예, Seagate 디스크)
모델 | FRU의 모델 번호입니다.
일련 번호 | FRU의 일련 번호입니다.
개정 | `SUNWstade` 또는 `SUNWstads` 패키지의 개정 번호입니다.
상태 | 장치의 현재 상태입니다(예: ready-nabled, normal 또는 Standing By).

### FRU 요약(상태 문제) 보고서

FRU 요약(상태 문제) 보고서의 구성 요소는 다음과 같습니다.

필드 | 설명
--- | ---
이름 | 호스트 장치의 이름입니다.
장치 | 호스트 장치의 유형입니다(예: 어레이00 장치 유형은 6020일 수 있음).
FRU 유형 | 구성 요소 FRU(예, 제어기, 디스크, 루프 카드)
FRU | FRU 식별자(ID) 번호입니다.
공급업체 | FRU 공급업체(예, Seagate 디스크)
모델 | FRU의 모델 번호입니다.
일련 번호 | FRU의 일련 번호입니다.
개정 | `SUNWstade` 또는 `SUNWstads` 패키지의 개정 번호입니다.
상태 | 장치의 현재 상태입니다(예: ready-nabled, normal 또는 Standing By).

### FRU 모델 요약(장치 이름별) 보고서

FRU 모델 요약(장치 이름별) 보고서의 구성 요소는 다음과 같습니다.

필드 | 설명
--- | ---
이름 | 호스트 장치의 이름입니다.
장치 | 호스트 장치의 유형입니다(예: 어레이00 장치 유형은 6020일 수 있음).
FRU 유형 | 구성 요소 FRU(예, 제어기, 디스크, 루프 카드)
공급업체 | FRU 공급업체(예, Seagate 디스크)
모델 | FRU의 모델 번호입니다.
개정 | `SUNWstade` 또는 `SUNWstads` 패키지의 개정 번호입니다.
개수 | FRU와 연관된 이벤트의 수입니다.

### FRU 모델 요약(장치 유형별) 보고서

FRU 모델 요약(장치 유형별) 보고서의 구성 요소는 다음과 같습니다.

필드 | 설명
--- | ---
장치 | 호스트 장치의 유형입니다(예: 어레이00 장치 유형은 6020일 수 있음).
FRU 유형 | 구성 요소 FRU(예, 제어기, 디스크, 루프 카드)
공급업체 | FRU 공급업체(예, Seagate 디스크)
모델 | FRU의 모델 번호입니다.
개정 | `SUNWstade` 또는 `SUNWstads` 패키지의 개정 번호입니다.
개수 | FRU와 연관된 이벤트의 수입니다.

### Sun Storage 6020 어레이 가동 시간 보고서

Sun Storage 6020 어레이 가동 시간 보고서의 구성 요소는 다음과 같습니다.

필드 | 설명
--- | ---
유형 | 호스트 장치의 유형입니다(예: 6020).
장치 이름 | 호스트 장치의 이름입니다.
마지막 재부트 이후 일 수 | 어레이를 재부팅한 후 경과된 일수입니다.

### 온도 보고서

온도 보고서의 구성 요소는 다음과 같습니다.

필드 | 설명
--- | ---
장치 이름 | 호스트 장치의 이름입니다.
낮음 | 마지막 온도 보고서 이후 장치의 최저 온도를 나타냅니다.
높음 | 마지막 온도 보고서 이후 장치의 최고 온도를 나타냅니다.
범위 | 마지막 온도 보고서 이후 낮은 온도와 높은 온도 간의 차이를 나타냅니다.

### 관련 항목

- FRU 보고서 사용
- FRU 보고서 표시
- 전자 메일 수신자에게 FRU 보고서 보내기
- FRU 보고서 보관
- FRU 보고서 사용자 지정
- FRU 보고서 예약
- 보관된 FRU 보고서 표시
- 보관된 FRU 보고서 삭제
- 보관된 FRU 보고서 비교