## Page Récapitulatif des baies

Cette page dresse le récapitulatif des baies présentes dans le système. Cliquez sur le nom d'une baie pour afficher les informations correspondantes.

Champ | Signification
--- | ---
Nom | Nom de la baie attribué par le système.
Viabilité | État de viabilité actuel de la baie, à savoir : OK Autre Erreur En cours de démarrage En service Aucun contact Communication perdue En veille Prise en charge de l'erreur d'entité Redémarrage Restauration des paramètres par défaut de la baie Configuration non valide
Disques de secours de la baie | Nombre de disques de secours de la baie configurés pour cette baie, par plateau : la baie prend en charge 0 à 8 disques de secours par plateau.
Taille de segment | Taille de segment associée, en kilo-octets : 4 Ko, 8 Ko, 16 Ko, 32 Ko ou 64 Ko Il s'agit d'un attribut de la baie. Ce paramètre doit être identique pour tous les disques virtuels d'une baie. Une fois que l'un des plateaux d'une baie comporte un disque virtuel (un plateau ne peut posséder qu'entre 0 et 2 disques virtuels), tous les disques virtuels des plateaux de cette baie doivent avoir la même taille de segment que le premier disque virtuel. Dans une même baie, les profils des groupes de stockage doivent posséder la même taille de segment. Évitez la configuration de disques non utilisés d'une même baie dans laquelle il est impossible de configurer des disques virtuels si la taille de segment des profils des groupes de stockage n'est pas identique.
Mode de lecture anticipée | Indique si la lecture anticipée est activée ou désactivée. Cet attribut doit être identique pour tous les disques virtuels de la baie concernée. Une fois que l'un des plateaux d'une baie comporte un disque virtuel (un plateau peut posséder entre 0 et 2 disques virtuels), le mode de lecture anticipée de tous les disques virtuels des plateaux de cette baie doit être identique à celui du premier disque virtuel. Déterminez à l'avance si vous avez besoin ou non du paramètre Lecture anticipée activée, car ce dernier doit être identique dans le profil de tous les groupes de stockage d'une baie. Évitez la configuration d'un système comportant des disques non utilisés sur lequel il est impossible de configurer des disques virtuels si le mode de lecture anticipée n'est pas identique dans le profil de tous les groupes de stockage.

### Rubriques connexes

- À propos des baies et des plateaux
- Gestion des baies de stockage