## Configuration d'un fournisseur de notifications d'interruptions SNMP

Pour configurer le fournisseur de notifications d'interruptions SNMP (Simple Network Management Protocol) :

1. Accédez à la Sun Web Console, puis cliquez sur Storage Automated Diagnostic Environment.
2. Cliquez sur Administration > Notification > Notification à distance.
3. Sélectionnez la version SNMP dans la liste correspondante.
4. Activez la case à cocher Actif.
5. Sélectionnez la version SNMP dans la liste correspondante.
6. Tapez l'adresse et le nom IP identifiant l'hôte au réseau. Vous pouvez spécifier un maximum de 5 adresses IP.
7. Indiquez le niveau d'alerte minimal : Majeure, Critique, HS ou Information.

Remarque -

Le port de destination des interruptions SNMP porte le numéro 162. En raison des restrictions imposées par le pare-feu sur le plateau auxiliaire du processeur de service de stockage, aucun autre port de destination ne fonctionne.

### Rubriques connexes

- À propos des fournisseurs de notifications
- Initialisation du contrôle et de la notification d'événements
- À propos de la configuration de la notification à distance
- Configuration d'un fournisseur de notifications SSRR
- Configuration d'un fournisseur de notifications NSCC