## 关于启动器

启动器是协议专用的物理端口，用于启动主机与系统的 I/O 交换。在光纤信道 (FC) 存储区域网 (SAN) 中，启动器是由端口全球通用名 (WWN) 标识的 FC 端口。如果主机通过两个主机总线适配器 (HBA) 连接至系统，则系统会将主机作为两个不同的启动器进行处理。FC 阵列 LUN 屏蔽和映射功能使用启动器端口标识符来验证存储客户。

在 SCSI 环境中，启动器是一个 SCSI 节点，用于向 SCSI 设备发送请求。主机中的 SCSI 适配器通常作为启动器，但是提供虚拟化的存储设备也可以充当其它 SCSI 设备的启动器。

在存储环境中连接新的启动器后，系统会发现该启动器并将其添加到 Default（缺省）存储域中。要完成配置，请添加用以标识启动器的说明，并根据需要将其移到另一存储域，然后将启动器映射至卷。

在创建新域时，可以指定该域中包含哪些未映射的启动器。将启动器映射至卷后，您将无法更改它的域。

要查看当前启动器，请按显示启动器信息中所述，进入"启动器汇总"页面。

### 相关主题

- 管理启动器
- 将启动器映射至卷