## 스토리지 풀 정보

스토리지 도메인은 스토리지 풀로 나눌 수 있습니다. 스토리지 풀의 수는 어레이 구성에 따라 결정됩니다. 각 스토리지 트레이는 1-2개의 스토리지 풀을 지원할 수 있으므로 2x6 어레이 설정의 경우, 최대 12개의 스토리지 풀을 지정할 수 있습니다.

각각의 풀은 스토리지 풀이 특정 I/O 요구 사항에 만족할 수 있도록 프로파일을 사용합니다시스템에서는 특정 I/O 요구 사항에 만족하는 스토리지 프로파일 세트를 제공하지만, 어떤 프로파일도 사이트의 요구 사항에 맞지 않을 경우 사용자 지정 스토리지 프로파일을 생성할 수 있습니다.

기본적으로는 시스템의 모든 디스크로 구성되어 있는 기본 스토리지 풀을 사용하도록 설정되어 있습니다. 새로운 스토리지 풀을 생성하는 경우 특정 디스크를 지정하여 디스크의 볼륨을 생성할 수 있습니다.

현재 스토리지 풀을 보려면 풀 정보 표시에 설명한 대로 스토리지 풀 요약 페이지를 참조하십시오.

스토리지풀을 재구성하려면 스토리지 풀을 제거한 다음 새 스토리지 풀을 생성합니다. 스토리지 풀은 동적으로 확장할 수 있으므로 사용하지 않은 가상 디스크는 제거하고 새 가상 디스크를 추가할 수 있습니다.

참고

연결된 볼륨이 있는 스토리지 풀은 삭제할 수 없습니다. 스토리지 풀을 제거하면 풀에 저장된 모든 데이터가 삭제됩니다. 데이터는 새 스토리지 풀을 추가한 후에 백업에서 복구할 수 있지만 처음 저장된 장소에서 이러한 수고를 피하는 게 훨씬 편한 방법입니다.

풀 및 가상 디스크의 사용률은 신중하게 결정해야 합니다. 트레이 1개에 구성할 수 있는 가상 디스크의 수는 2개입니다. 예를 들어, 트레이에 있는 7개의 디스크가 하나의 스토리지 풀에 할당되어 있는 상태에서 디스크 하나를 추가해 이를 두 번째 스토리지 풀에 구성하는 경우, 스토리지 풀을 재구성하지 않으면 나중에 빈 디스크 슬롯에 나머지 디스크 6개를 추가할 수 없습니다. 이렇게 되면 디스크를 가상 디스크로 사용할 수 없습니다. 하지만 이를 어레이 핫 스페어로는 사용할 수 있습니다.

### 관련 항목

- 스토리지 풀 관리
- 가상 디스크 정보
- 볼륨 정보