## À propos des profils de stockage

Un profil de stockage est un groupe d'attributs que vous pouvez appliquer à un domaine de stockage afin d'allouer l'espace de stockage. Ceci vous évite d'avoir à définir chaque attribut séparément. Le système propose un ensemble prédéfini de profils de stockage qui viennent compléter le profil Default. Vous devez choisir un profil adapté à l'application qui utilise le stockage ou créer un profil personnalisé.

Les profils de stockage comportent les paramètres ci-dessous.

Paramètre | Valeur ou type de variable | Description
--- | --- | ---
Nom | Jusqu'à 32 caractères. | Identificateur unique du profil de stockage.
Description | Jusqu'à 256 caractères. | Description du profil.
Taille de segment | 4 Ko, 8 Ko, 16 Ko, 32 Ko ou 64 Ko. | Taille de segment de la baie.
Lecture anticipée | Activé ou Désactivé | Mode de lecture anticipée de la baie.
Niveau RAID | 0, 1, 5 | Niveau RAID configuré sur tous les disques d'un disque virtuel.
Type de baie | Concordance parfaite : IOPS (baie 2x4) Concordance parfaite : Bande passante (baie 2x2) Concordance parfaite : Capacité (baie 2x6) Meilleure concordance disponible : IOPS Meilleure concordance disponible : Bande passante Meilleure concordance disponible : Capacité | Les options de concordance parfaite ne doivent être utilisées qu'avec la configuration de baies indiquée (2x2, 2x4 ou 2x6). Par conséquent, une seule option de concordance parfaite convient à un système donné. Si un profil indique une option de concordance parfaite, mais qu'il ne s'applique pas au type de baie approprié, il est impossible d'ajouter du stockage à ce groupe de stockage. Les options de meilleure concordance disponible tentent de déterminer le type de baie le plus avantageux en fonction des performances de l'environnement en matière de IOPS, de bande passante ou de capacité. Les règles ci-après s'appliquent : Bande passante : 2x2 > 2x4 >2x6 Capacité : 2x6 > 2x4 > 2x2 IOPS : 2x4 > 2x2 > 2x6
Nombre de disques | 2 à 14, Variable | Nombre de disques à regrouper au sein d'un disque virtuel. Par exemple, si vous créez un groupe de stockage dont le paramètre Nombre de disques est défini sur une valeur numérique, tous les disques virtuels dépendant de ce groupe doivent comporter le même nombre de disques. Si le paramètre Nombre de disques est défini sur Variable, vous êtes invité à indiquer le nombre de disques lors de l'ajout de stockage au groupe de stockage.
Disque de secours dédié | Activé / Désactivé | Paramètre indiquant si chaque disque virtuel a besoin d'un disque supplémentaire provenant du même plateau pour servir de disque de secours dédié.
Virtualisation | Concaténation / Bande | Stratégie appliquée à tous les volumes alloués à un groupe de stockage. Concaténation : Nécessite un disque virtuel minimum. S'utilise dans les environnements séquentiels. Permet d'implémenter des algorithmes afin de créer des volumes à partir des meilleurs disques virtuels. Ceci permet de minimiser le partitionnement global des disques virtuels. Bande : Nécessite deux disques virtuels minimum. S'utilise dans les environnements aléatoires. Effectue une répartition sur plusieurs partitions dans des volumes.
Taille de bande | 128 Ko, 512 Ko, 1 Mo, 2 Mo, 4 Mo, 8 Mo, 16 Mo. | Espace de la mémoire d'un disque virtuel à allouer à la bande utilisée dans la stratégie de virtualisation par bande. Ce champ ne s'applique que si le paramètre Virtualisation est défini sur Bande.

### Rubriques connexes

- Référence : Profils de stockage standard
- Gestion des profils de stockage