## 关于 LAN 名称和 IP 地址

下表列出了系统已预定义且保留的 IP 地址和名称。

| 名称 | IP 地址
--- | --- | ---
存储服务处理器 | `sp` | `192.168.0.2`
数据服务平台 | `dsp00` | `192.1680.10`

存储服务处理器具有第二个 IP 地址。有关详细信息，请参阅关于内部系统 IP 地址 。

用于数据服务平台的 IP 地址和 LAN 名称驻留在主控管理接口卡 (MIC) 中。出现故障时，备用主控 MIC 会使用主控 MIC 的 IP 地址并接管其任务。

每个系统至少应有一个阵列。基本机柜最多可以安装四个阵列，而扩充机柜最多可以安装六个阵列。阵列有自己的固定名称和 IP 地址，具体取决于它们在基本机柜和扩充机柜中的位置。下表列出了各种机柜中所有可能阵列配置的保留 IP 地址。

说明 | 名称 | IP 地址
--- | --- | ---
最下面的阵列（基本机柜 #0） | `array00` | 192.168.0.40
从底部起第二个阵列（基本机柜 #0） | `array01` | 192.168.0.41
从底部起第三个阵列（基本机柜 #0） | `array02` | 192.168.0.42
从底部起第四个阵列（基本机柜 #0） | `array03` | 192.168.0.43
最下面的阵列（扩充机柜 #1） | `array10` | 192.168.0.50
从底部起第二个阵列（扩充机柜 #1） | `array11` | 192.168.0.51
从底部起第三个阵列（扩充机柜 #1） | `array12` | 192.168.0.52
从底部起第四个阵列（扩充机柜 #1） | `array13` | 192.168.0.53
从底部起第五个阵列（扩充机柜 #1） | `array14` | 192.168.0.54
从底部起第六个阵列（扩充机柜 #1） | `array15` | 192.168.0.55
最下面的阵列（扩充机柜 #2） | `array20` | 192.168.0.60
从底部起第二个阵列（扩充机柜 #2） | `array21` | 192.168.0.61
从底部起第三个阵列（扩充机柜 #2） | `array22` | 192.168.0.62
从底部起第四个阵列（扩充机柜 #2） | `array23` | 192.168.0.63
从底部起第五个阵列（扩充机柜 #2） | `array24` | 192.168.0.64
从底部起第六个阵列（扩充机柜 #2） | `array25` | 192.168.0.65

### 相关主题

- 关于存储托架
- 关于机柜的标识符
- 关于阵列名称和 IP 地址的约定