## ストレージアレイについて

ストレージアレイはシステムの物理ストレージを提供します。各ストレージアレイはディスクおよびコントローラのトレイから構成されます。各ディスクトレイは、7 〜 14 台のディスクドライブを収容できます。ディスクドライブが 14 台よりも少ないトレイはアップグレードが可能です。

各アレイには 2 つのコントローラがあり、冗長コントロールパスを提供します。各アレイは、冗長なファイバチャネル (FC) データパスも持っています。電源の冗長性を得るため、各アレイは 2 台の電源装置を持ち、それぞれが独自のバッテリーバックアップシステムを持っています。完全に電源に障害が発生した場合、各アレイは決められた方法で停止するために必要な電力をバッテリーから供給されます。また、各ディスクドライブはシステムエリア情報を持ち、冗長性を得るためにそれがすべてのドライブにミラーリングされるため、データは正常機能しているすべてのドライブから回復可能です。

システムは、3 種類のストレージアレイ構成をサポートできます。

- コントローラ × 2 およびストレージトレイ × 2 (2×2)。14 〜 28 台のディスクドライブを収納できます。
- コントローラ × 2 およびストレージトレイ × 4 (2×4)。28 〜 56 台のディスクドライブを収納できます。
- コントローラ × 2 およびストレージトレイ × 6 (2×6)。42 〜 84 台のディスクドライブを収納できます。

システムの構成は、スループット、ストレージ容量、および経済性の要件が基本になります。たとえば、経済性よりもスループットが重要な場合は、システムで 2 × 2 ストレージアレイ構成を使用します。スループットよりも使用可能なストレージ容量が重要な場合は、システムで 2 × 6 ストレージアレイ構成を使用します。

### 関連項目

- Sun StorEdge 6920 のハードウェアについて