## 가상 디스크 정보

RAID(Redundant Array of Independent Disks) 시스템은 파일 서버, 호스트 또는 네트워크에서 많은 수의 소용량 디스크를 쉽게 하나의 어레이로 배열하여 데이터를 저장할 수 있게 함으로써 스토리지 공간을 제공합니다. RAID 시스템은 내결함성과 성능을 위해 두 개 이상의 드라이브를 조합하여 사용합니다. 데이터 처리량과 가용성을 결정하는 요인 중의 하나는 어레이 내에 데이터가 저장되는 방법, 즉 어레이의 RAID 레벨입니다.

시스템에서 트레이 내의 디스크 드라이브는 RAID 레벨에 따라 가상 디스크라고도 하는 RAID 세트로 그룹화됩니다. 스토리지 어레이는 다음과 같은 RAID 레벨을 지원합니다.

- RAID-0 - 여러 디스크에 걸쳐 데이터 스트라이핑을 제공하지만 중복은 아닙니다. 이 레벨에서는 성능은 향상되지만 내결함성을 제공하지 않습니다.
- RAID-1 - 모든 데이터가 별도의 디스크에 복사될 수 있도록 디스크 미러링을 제공합니다.
- RAID-5 - 스트라이프 오류 정정(패리티 검사) 정보 뿐 아니라 데이터 스트라이핑을 바이트 단위로 제공합니다. 이 레벨이 시스템의 기본 RAID 레벨입니다. 이 레벨에서 최소 드라이브 수는 3개입니다.

RAID-5는 우수한 성능과 탁월한 내결함성을 제공합니다. 패리티 검사는 RAID 컨트롤러가 디스크에 정보를 기록할 때 패리티 비트라는 중복 정보도 함께 쓰도록 지정합니다. 디스크가 실패하는 경우, 패리티 정보는 요청 시 RAID 컨트롤러가 손실된 정보를 재생성할 수 있도록 해 줍니다. 패리티 정보는 여러 개의 디스크에 퍼져 있기 때문에 디스크의 작은 부분을 패리티 정보로 사용하여 스토리지 공간의 효율성을 높여줍니다.

### 관련 항목

- 스토리지 프로파일 구성
- 가상 디스크 정보 표시