## 关于准备存储设备

在缺省存储配置中，所有数据主机均处于一个域中，并且所有可用的存储设备均在一个存储池中。域中的任何主机（启动器）可以访问存储池中的任何存储设备。但是，贵公司的需要决定您如何更改存储配置。您可通过创建启动器域和虚拟存储池来为公司准备存储设备，而不必将主机分配给特定物理存储设备。

除存储域和存储池之外，系统还包括用于准备存储空间的物理和逻辑存储要素：

- 物理存储要素：阵列、托架和磁盘
- 逻辑存储要素：虚拟磁盘、虚拟卷和存储池

物理和逻辑存储要素之间的关系如下图所示：

正确分配存储设备之前，您应考虑以下站点要求：

- 安全 - 通过创建附加存储域，您可以隔离各个启动器。例如，处理财务数据的主机和处理开发数据的主机使用不同的存储域来存储数据。
- I/O - 缺省存储概要文件为存储设备指定了常规的均衡性访问，但是公司的某些部门可能要求优化其中的一项或多项特性，而弱化其它一项或多项特性。系统提供了一组概要文件，可以满足不同的需要。此外，您还可以创建自定义概要文件。
- 性能 - 一般情况下，主机端口的数量等于存储端口的数量。您可以添加更多主机，但如果不相应增加端口数量可能会导致性能下降。要保持性能，您可以通过添加存储资源卡 (SRC) 组来扩充端口数量。有关如何添加 SRC 组的信息，请打开 Sun Web Console 页面，然后单击"Storage Automated Diagnostic Environment">"服务">"服务顾问">"X 选项"。

### 相关主题

- 关于系统的缺省状态
- 管理存储域
- 参考：标准存储概要文件
- 关于物理存储要素
- 关于逻辑存储要素