## 전자 메일 및 이벤트 최대값 페이지

이 페이지에서 단일 장치의 단일 구성 요소에 대해 수신하게 될 전자 메일 메시지 및 이벤트 알림의 최대값을 설정할 수 있습니다.

필드 | 설명
--- | ---
장치 ID | 장치의 고유 식별자입니다.
사용자 | 전자 메일 메시지 및 이벤트를 전송할 전자 메일 주소입니다.
이름 | 데이터베이스가 모니터링하는 장치 및 해당 호스트의 이름입니다(예,`` 6020:<호스트_이름>-어레이1).
구성 요소/항목 | 데이터베이스가 모니터링하는 구성 요소 및 구성 요소의 위치입니다(예, controller.u2ctr).
마지막 이벤트 | 마지막 이벤트를 전송한 날짜와 시간을 표시합니다(예, 2003년 10월 29일 17시 50분 16.초).
보내지 않은 이벤트 | 카운트되었지만 전송한 알림의 수가 동일한 장치의 동일한 구성 요소에 대한 이벤트 알림 최대값을 초과하여 전송하지 못한 이벤트를 나타냅니다.
마지막 전자 메일 | 마지막 전자 메일 메시지를 전송한 날짜와 시간을 표시합니다(예, 2003년 10월 29일 17시 50분 16초).
보내지 않은 전자 메일 | 카운트되었지만 전송한 메시지의 수가 동일한 장치의 동일한 구성 요소에 대한 전자 메일 메시지 최대값을 초과하여 전송하지 못한 전자 메일 메시지를 나타냅니다.

### 관련 항목

- 전자 메일 및 이벤트 최대값 설정
- 전자 메일 메시지 및 이벤트 알림 수 확인
- 구성 옵션 설정