## 關於資料服務平台 LED

資料服務平台具有 3 組 LED 以顯示機架、風扇及電源供應器的狀態。機架與風扇 LED 位於 DSP 正面。

電源 LED 位於 DSP 背面。

### 機架狀態

狀態 | 動作
--- | ---
| 沒有電源供應。 檢查電源線是否確實連接。
| 有電源供應，且機架正常作業。 無需執行動作。
| 機架要求注意。 機架或一個插卡故障。

### 風扇狀態

狀態 | 動作
--- | ---
| 沒有電源供應。 檢查電源線是否確實連接。 檢查風扇組件是否完全固定。 檢查是否有其中一個風扇或組件損壞。
| 有電源供應，且機架正常作業。 無需執行動作。
| 一個或兩個風扇故障。 檢查是否每個風扇都可以運作。

### 電源供應器狀態

狀態 | 動作
--- | ---
綠色 DC OK | 未供應電源，或模組故障。 檢查電源線是否確實連接。 檢查電源模組是否運作。
綠色 DC OK | 有電源供應，且直流電輸出正常。 無需執行動作。