## FC 포트 세부사항 페이지

이 페이지는 통계 및 하위 보고서를 포함해 선택한 FC 포트와 관련된 속성을 표시합니다.

필드 | 표시
--- | ---
링크 상태 | 현재 링크 상태를 온라인, 오류 또는 오프라인으로 나타냅니다.
하드웨어 상태 | 하드웨어의 현재 상태를 다음과 같이 나타냅니다. 활성 연결 해제 알 수 없음 고장 루프백 매체 없음 바이패스됨 전송 장애
포트 ID | 파이버 채널 nPort 식별자(ID)를 나타냅니다.
WWN | 포트의 WWN을 나타냅니다.
노드 WWN | 노드의 WWN을 나타냅니다.
포트 유형 | 파이버 채널 포트 유형을 nPort 또는 nlPort로 나타냅니다.
FC 장치 유형 | 파이버 채널 장치 유형을 나타내며, 보통 호스트 버스 어댑터(HBA)입니다.
모듈 유형 | 모듈 유형을 1GBIC, 2GBIC 또는 GBIC 찾을 수 없음으로 나타냅니다.
가동 시간 | 현재 FC 포트의 가동 시간을 일, 시, 분 및 초의 형식으로 나타냅니다.
구성된 FC ID | 구성된 파이버 채널 식별자를 나타냅니다.
작동 가능한 FC ID | 작동 가능한 파이버 채널 식별자를 나타냅니다.
구성된 FC 속도 | 구성된 파이버 채널 속도를 자동, 1GB 또는 2GB로 나타냅니다. 자동으로 설정되어 있는 경우 작동 가능한 속도는 설치된 하드웨어(GBIC)에 따라 1 또는 2로 나타납니다. 2로 설정되어 있고 GBIC가 1만 지원하는 경우 작동 간으한 속도는 1입니다. 스토리지 사용자는 이 설정을 변경할 수 있습니다.
작동 가능한 FC 속도 | 작동 가능한 파이버 채널 속도를 1GB/sec 또는 2GB/sec로 나타냅니다.
사용 가능한 GBIC 클래스 | 파이버 채널 클래스 성능을 다음과 같은 조합으로 나타냅니다. 클래스 1 클래스 2 클래스 3 클래스 4 클래스 5 클래스 6
작동 가능한 FC 클래스 | 작동 가능한 파이버 채널 클래스를 다음과 같이 나타냅니다. 클래스 1 클래스 2 클래스 3 클래스 4 클래스 5 클래스 6
사용 가능한 프로토콜 | 파이버 채널에 지원되는 프로토콜입니다. 루프, 패브릭, SCSI 중 하나를 다음과 같은 조합으로 나타냅니다. IP over FC SCSI - FCP FC - VI
작동 가능한 프로토콜 | 루프, 패브릭, SCSI를 포함한 현재 구성된 프로토콜을 다음과 같은 조합으로 나타냅니다. IP over FC SCSI - FCP FC - VI

통계 표는 지정된 FC 포트에 대해 다음 정보를 제공합니다.

필드 | 표시
--- | ---
오류 횟수 | 파이버 채널 포트와 관련된 현재 오류 횟수를 나타냅니다.
쓰기 명령 | 파이버 채널 포트의 현재 쓰기 명령 수를 나타냅니다.
읽기 명령 | 파이버 채널 포트의 현재 읽기 명령 수를 나타냅니다.
쓰여진 바이트 | 파이버 채널 포트의 전체 쓰여진 바이트 수를 나타냅니다.
읽은 바이트 | 파이버 채널 포트의 전체 읽은 바이트 수를 나타냅니다.
루프 재설정 이벤트 | 파이버 채널 포트의 루프 재설정 이벤트 수를 나타냅니다.
루프 정지 이벤트 | 파이버 채널 포트의 루프 정지 이벤트 수를 나타냅니다.

하위 보고서 표는 초기화 장치에 대한 추가 정보를 나타냅니다. 세부사항을 보려면 항목을 누릅니다.

유형 | 수량
--- | ---
초기화 장치 | 파이버 채널 포트와 연결된 초기화 장치의 수를 나타냅니다.

### 관련 항목

- FC 포트 정보