## 「デバイス」ページ

このページには、システムデバイスの一覧が表示され、それぞれについてさまざまな種類の情報を表示できます。

フィールド | 説明
ホスト | host.domain.sun.com などのホスト名。
タイプ | アレイまたは DSP などのデバイスタイプ。
デバイス | host.domain.sun.com-array01 などのデバイス名。
アラーム | アラームの重要度。アラームの重要度は、以下のとおりです。 黒 - ダウン 赤 - クリティカル 黄色 - メジャー 青 - 情報 アラームの重要度アイコンをクリックすると、そのアラームに関する詳細情報、および関連付けられているデバイスを表示するオプションにアクセスできます。以下のオプションがあります。 サマリレポート - 選択されたデバイスの詳細を表示します。 アラーム - アラームまたはデバイスの概要を表示します。 イベントログ - 選択されたデバイスに対して発生したすべてのイベントを表示します。 詳細なイベントログ - 選択されたデバイスに関して監視されているすべての属性の詳細を入れ子形式で表示します。 アラーム & グラフィック - 選択されたデバイスのサブトポロジと、その直近を表示します。 診断 - デバイスの診断テストを開始できます。
最後のプローブ | デバイスをプローブして、イベントが発生した日時 (例 : 11-04 11:37:20)。

「デバイス」ページでは、一覧表示されたデバイスについて、以下の情報を表示できます。

- 6920 デバイスサマリレポート
- アレイデバイスサマリレポート
- DSP デバイスサマリレポート
- SP デバイスサマリレポート
- デバイスアラームサマリ
- デバイスイベントログサマリ
- デバイスアラーム & グラフィックサマリ
- 「デバイスの診断」ページ

### 6920 デバイスサマリレポート

以下の表で、Sun StorEdge 6920 のデバイスサマリレポートの内容を識別します。

フィールド | 説明
システム
名前 | Sun StorEdge 6920 に割り当てられた名前。
モデル | Sun StorEdge 6920 のモデル名。
リビジョン | 診断および監視ソフトウェアのファームウェアリビジョンレベル。
電源シーケンサ | 現時点では使用できません。
システムコンポーネント
コンポーネント | システムコンポーネントのタイプ。
名前 | システムコンポーネントの名前。
ステータス | システムコンポーネントの現在のステータス。
ポート
ポート | ポートの番号。
Id | ポートのシステム上の位置を識別する番号。
WWN | ポートの WWN (World Wide Name)。
ステータス | ポートの現在のステータス。
Comm: | ポートの通信ステータス。
FRUs
FRU | FRU の識別番号。
タイプ | この FRU が存在しているシステムコンポーネント。
名前 | FRU の名前。
Rev) | FRU の現在のリビジョンレベル。
ステータス | FRU の現在のステータス。
ボリューム
# | ボリューム番号。
名前 | ボリュームに割り当てられた名前。
容量 | ボリュームの記憶容量。
Id | ボリュームの識別番号。

### 関連項目

- デバイスサマリレポートによるデバイスの監視
- デバイスの監視について
- デバイスに対する監視の開始と停止
- 監視エージェントの起動と停止
- デバイスアラームの監視
- 特定のデバイスのイベントログの表示
- アラーム & グラフィックレポートによるデバイスの監視

### アレイデバイスサマリレポート

以下の表で、Sun StorEdge 6020 アレイのデバイスサマリレポートの内容を識別します。

フィールド | 説明
アレイ
名前 | デバイス名とデバイスの IP アドレス。
WWN | アレイコントローラの WWN (World Wide Name)。
エージェント | アレイを監視しているホストの名前。
Comm: | アレイの通信ステータス。
タイプ | アレイタイプとアレイ構成。たとえば、6020 アレイは 2 × 2、2 × 4、または 2 × 6 で構成できます。
リビジョン | アレイのファームウェアリビジョンレベル。
mp_support | アレイがマルチパスオペレーションをサポートするかどうかを示します。
disk_scrubber | アレイの構成が連続ボリューム検証に対応しているかどうかを示します。
アレイコンポーネント
タイプ | アレイコンポーネントのタイプ。
識別 | デバイスコンポーネントのブランド名。たとえば 6020 アレイディスクの場合、コンポーネントの識別情報は SEAGATE/<シリアル番号> といったものになります。
位置 | Sun StorEdge Solution ラック内のアレイコンポーネントの搭載位置 (例 : u1d1)。
ステータス | アレイコンポーネントのステータス (ready-enabled、online、not installed など)。
Rev./Info | アレイコンポーネントのリビジョン情報。

### 関連項目

- デバイスサマリレポートによるデバイスの監視
- デバイスの監視について
- デバイスに対する監視の開始と停止
- 監視エージェントの起動と停止
- デバイスアラームの監視
- 特定のデバイスのイベントログの表示
- アラーム & グラフィックレポートによるデバイスの監視

### DSP デバイスサマリレポート

以下の表で、Sun Data Services Platform のデバイスサマリレポートの内容を識別します。

フィールド | 説明
DSP
Name | 割り当てられた DSP デバイス名。
IP | DSP の IP アドレス。
Power | フロントエンド電源 (A) およびバックエンド電源 (B) のステータス。
Volumes | DSP が認識しているボリュームの数。
Revision | DSP のファームウェアリビジョンレベル。
RevDate | 最後にリビジョンを更新した日付。
Fan | DSP ファンのステータス。
Ports | DSP がサポートしているポートの数。
Virtual Disks | 作成済みの仮想ディスクの数。
Cards | DSP に現在インストールされているカードの数。
FRU
Location | DSP の FRU コンポーネントの位置。
Type | DSP FRU コンポーネントのタイプ。
Class | FRU タイプに関する説明。
Model/Serial | DSP コンポーネントのモデル番号とシリアル番号。
HW/PCB | ハードウェアおよびプリント基板のリビジョン。
#Cpus/Ports | DSP カードの CPU 数とポート数。
Status | DSP コンポーネントのステータス。Booting/Standing By、Ready/Normal、On、Failed-Absent など。
Temp | 最後に測定された DSP の温度。
ポート
Port# | ポートのシステム識別番号。
Slot/Port | DSP ポートのカードスロットとポートの位置。
Type | DSP ポートのタイプ。ポート速度および接続タイプを含みます。たとえば「2GBIC-nport-fabric, SCSI」の場合、2GBIC は 2 ギガバイトポートを示し、nport-fabric はファイバチャネルポートを示します。
State | DSP ポートがオンラインかオフラインかを示します。
WWN/Remote WWN | ポートの WWN (World Wide Name) と、接続されたリモートポートの WWN。
仮想ディスク (アレイスライス)
Product | ストレージアレイのタイプ。
WWN | 仮想ディスクの WWN (World Wide Name)。
Revision | 仮想ディスクの現在のリビジョンレベル。
RawSize | 仮想ディスクの物理サイズ。
FC-Servers
Name | DSP によって割り当てられた FC-server の名前。
WWN | FC-server の WWN (World Wide Name)。
Status | FC-server の現在のステータス。
SVSD | ホストイニシエータ。
マッピングされた LUN
Element | LUN のマッピング先の DSP ボリューム。
State | LUN の現在の状態。
Type | LUN のタイプ。
Condition | LUN の現在のコンディション。
Capacity | LUN の容量。
WWN | LUN の WWN (World Wide Name)。

### 関連項目

- デバイスサマリレポートによるデバイスの監視
- デバイスの監視について
- デバイスに対する監視の開始と停止
- 監視エージェントの起動と停止
- デバイスアラームの監視
- 特定のデバイスのイベントログの表示
- アラーム & グラフィックレポートによるデバイスの監視

### SP デバイスサマリレポート

以下の表で、Sun Storage Service Processor のデバイスサマリレポートの内容を識別します。

フィールド | 説明
Filesystem | SP ファイルシステムの名前。
Mounted | SP ファイルシステムのマウントポイント。
Capacity | SP ファイルシステムの容量。
Ap_Id | ファイルシステムが使用している USB (Universal Serial Bus) 機器の一覧。
Receptacle | USB が接続されているかどうか。
Condition | USB デバイスのステータス。
SUNWstads Patches | SP 用にインストールされているインストール済みのシステムパッチ。

### 関連項目

- デバイスサマリレポートによるデバイスの監視
- デバイスの監視について
- デバイスに対する監視の開始と停止
- 監視エージェントの起動と停止
- デバイスアラームの監視
- 特定のデバイスのイベントログの表示
- アラーム & グラフィックレポートによるデバイスの監視

### デバイスアラームサマリ

このサマリには選択したデバイスの現在のアラームが表示され、そのアラームおよび関連付けられたデバイスに関する詳細情報にアクセスできます。

フィールド | 説明
ページ | 対象デバイスで利用可能な情報の一覧。
重要度 (アイコン) | アラームの重要度レート。イベントの重要度は、以下のとおりです。 黒 - ダウン 赤 - クリティカル 黄色 - メジャー 青 - 情報
アラームの詳細 | クリックすると、対応するアラームに関する詳細情報が表示されます。
サブイベントを表示 | クリックすると、表示されているイベントに関連付けられているすべてのサブイベントが表示されます。
サブイベントを隠す | クリックすると、表示されているイベントに関連付けられているすべてのサブイベントが非表示になります。
すべてのアラームを削除 | クリックすると、選択したデバイスのすべてのアラームが削除されます。

### 関連項目

- デバイスアラームの監視
- デバイスの監視について
- デバイスに対する監視の開始と停止
- 監視エージェントの起動と停止
- デバイスサマリレポートによるデバイスの監視
- 特定のデバイスのイベントログの表示
- アラーム & グラフィックレポートによるデバイスの監視

### デバイスイベントログサマリ

このページには、選択したデバイスのイベントログが表示されます。

フィールド | 説明
ページ | 対象デバイスで利用可能な情報の一覧。
時刻 | イベントの日時。
ホスト | デバイスコンポーネントが存在しているデバイスの名前。
重要度 | アラームの重要度レート。イベントの重要度は、以下のとおりです。 黒 - ダウン 赤 - クリティカル 黄色 - メジャー 青 - 情報
イベント | イベントの名前。
説明 | イベントに関する情報。

### 関連項目

- 特定のデバイスのイベントログの表示
- デバイスの監視について
- デバイスに対する監視の開始と停止
- 監視エージェントの起動と停止
- デバイスサマリレポートによるデバイスの監視
- デバイスアラームの監視
- アラーム & グラフィックレポートによるデバイスの監視

### デバイスアラーム & グラフィックサマリ

このページにはストレージデバイスのグラフィカルなビューが表示され、デバイスをクリックすると、そのデバイスに関連付けられたアラームが表示されます。

フィールド | 説明
接続の詳細 | 主要なすべての FRU にラベルを付けたグラフィカルな図。
アラームの詳細 | クリックすると、イベントアドバイザが表示されます。

### 関連項目

- アラーム & グラフィックレポートによるデバイスの監視
- デバイスの監視について
- デバイスに対する監視の開始と停止
- 監視エージェントの起動と停止
- デバイスサマリレポートによるデバイスの監視
- デバイスアラームの監視
- 特定のデバイスのイベントログの表示

### 「デバイスの診断」ページ

このページには、選択したデバイスで利用可能なテストの一覧が表示されます。テスト名をクリックすると、テストを開始できます。診断についての詳細は、診断テストについてを参照してください。

### 関連項目

- デバイスの監視について
- デバイスに対する監視の開始と停止
- 監視エージェントの起動と停止
- デバイスサマリレポートによるデバイスの監視
- デバイスアラームの監視
- 特定のデバイスのイベントログの表示
- アラーム & グラフィックレポートによるデバイスの監視