## 스위치 데이터 페이지

이 페이지에서 파이버 채널(FC) 카운터 값을 표시할 수 있습니다.

필드 | 설명
--- | ---
스위치 선택 | 카운터 값을 표시할 FC 장치를 선택합니다.
표시 | 선택된 FC 장치의 카운터 값을 표시하려면 누릅니다.
기본 설정 | 현재 카운터 값을 카운터가 더해 나갈 참조 값으로 저장하려면 누릅니다.
총계 | 기준선 카운터 값과 현재 카운터 값의 합을 표시하려면 누릅니다.

### 스위치 카운터 값 표

이 표는 FC 포트의 다양한 카운터를 표시합니다.

필드 | 설명
--- | ---
이름 | FC 포트가 상주하는 장치의 IP 주소입니다.
구성 요소 | FC 포트 번호입니다.
Link | FC 링크의 재설정 수를 나타냅니다..
Sig | FC 신호의 오류 수를 나타냅니다.
Seq | FC 시퀀스 구분 기호의 오류 수를 나타냅니다.
CRC | FC 순환 중복 검사(CRC)의 오류 수를 나타냅니다.
Sync | FC의 동기화가 끊긴 횟수를 나타냅니다.
InvTxW | 8b/10b 인코딩 단어 탐지를 사용해 FC에서 유효하지 않은 전송을 탐지한 횟수를 나타냅니다.
Inframes | FC 포트에서 수신한 프레임의 수를 나타냅니다.
Outframes | FC 포트에서 전송한 프레임의 수를 나타냅니다.

### 관련 항목

- 스위치 카운터 값 표시