## À propos des disques virtuels

Les systèmes RAID (Redundant Array of Independent Disks) offrent de l'espace de stockage en mettant rapidement les données figurant sur plusieurs petits disques à disposition de serveurs de fichiers, d'hôtes ou du réseau, sous la forme d'une seule baie. Ils utilisent conjointement un minimum de deux lecteurs pour optimiser la vitesse de traitement et parer aux défaillances. Le débit de données et leur disponibilité dépendent notamment du mode de stockage des données sur la baie, c'est-à-dire du niveau RAID de la baie.

Sur le système, les lecteurs de disque d'un plateau sont regroupés au sein de jeux RAID, également appelés disques virtuels, en fonction de leur niveau RAID. Les baies de stockage prennent en charge les niveaux RAID suivants :

- RAID-0 : assure l'entrelacement des données entre plusieurs disques, mais sans redondance. Il améliore les performances, mais n'assure pas de tolérance aux pannes.
- RAID-1 : assure l'écriture miroir, grâce à laquelle toutes les données sont copiées sur un disque distinct.
- RAID-5 : assure l'entrelacement des octets de données, ainsi que la correction des erreurs au niveau des bandes (contrôle de parité). Il s'agit du niveau RAID par défaut du système. Pour ce niveau, le nombre minimal de lecteurs est de trois.

Le niveau RAID-5 procure d'excellentes performances et une bonne tolérance aux pannes. Le contrôle de parité consiste à écrire des informations redondantes, appelées bits de parité, lorsque le contrôleur RAID écrit des informations sur les disques. En cas de défaillance d'un disque, les informations de parité permettent au contrôleur RAID de recalculer les informations perdues sur demande. Les informations de parité étant réparties sur plusieurs disques, seule une partie des disques sert à stocker les bits de parité, ce qui optimise l'espace de stockage disponible.

### Rubriques connexes

- Configuration des profils de stockage
- Affichage des informations sur les disques virtuels