## システムのデフォルトの状態について

『Sun StorEdge 6920 システムご使用の手引き』で説明している基本的な構成作業を完了した後のシステムは以下のような状態になります。

- Ethernet ケーブルが、LAN 上のホストまたはゲートウェイに接続されている。
- サービスコンソールが接続されている。
- システムの電源が入っている。
- IP アドレスとネットマスクがすでに入力されている。
- システムの初期設定が完了している。
- 1 つのデータホスト (イニシエータ) が DEFAULT ストレージドメインに割り当てられている。
- DEFAULT ストレージドメインが Default という 1 つのストレージプールを使用する。
- すべてのストレージポートがデフォルトのストレージプールに割り当てられている。
- デフォルトのストレージプールが、デフォルトのストレージプロファイルの指定を使用する。

ストレージ属性 | 値
--- | ---
RAID レベル | RAID-5
セグメントサイズ | 64 K バイト
先読みモード | オン/使用可能
ドライブ数 | 可変
アレイタイプ | 絞り込み : 帯域幅
専用ホットスペア | なし
仮想化方式 | ストライプ
ストライプサイズ | 1 M バイト

### 関連項目

- ストレージのプロビジョニングについて
- 物理的なストレージ要素について
- 論理的なストレージ要素について