## 시스템 전원 켜기 및 끄기

기본적으로 시스템의 전원을 끄면 완전 종료가 됩니다. 전원 릴레이가 활성화되어 있으면 일부 종료도 수행할 수 있습니다(옵션).

- 일부 종료의 경우에는 Storage Service Processor에서 스토리지 장치를 종료한 후 실행을 계속하기 때문에 원격 콘솔에서 시스템을 다시 시작할 수 있습니다. DSP는 전원 시퀀서의 스위치 콘센트에 연결되기 때문에, Storage Service Processor에서 전원을 복구할 수 있습니다. MIC는 DSP의 다른 카드에 전원을 공급합니다.
- 완전 종료의 경우에는 Storage Service Processor에서 스토리지 장치를 종료한 후 천천히 종료됩니다. 시스템을 수동으로 다시 시작해야 합니다.

시스템을 전원을 끄려면 `관리자`로 로그인해야 합니다. 시스템의 전원을 끄기 전에 데이터 호스트와 시스템 간의 모든 I/O를 중지해야 합니다.

주의 -

전원을 끄기 전에 I/O를 중지하지 않으면 데이터가 손실될 수 있습니다.

### 관련 항목

- 일부 종료 수행
- 완전 종료 수행
- 완전 종료 후 시스템 복원