## 存储阵列详细资料页面

此页面显示选定存储阵列的详细资料，包括子报告信息。

字段 | 含义
--- | ---
名称 | 系统为阵列分配的名称。
运行状况 | 阵列的当前运行状况： 正常 其它 错误 正在启动 使用中 无联系人 通信中断 损坏 支持实体错误 正在重新引导 正在恢复阵列默认值 无效配置
阵列热备用驱动器 | 每个托架的热备用驱动器数量：0 到 8。
段大小 | 段大小以千字节为单位：4、8、16、32 或 64 KB。 阵列中的所有虚拟磁盘必须具有相同的段大小。只要任何托架中存在虚拟磁盘，则所有托架中任何虚拟磁盘的段大小均必须与该虚拟磁盘相同。 请在创建存储概要文件时计划段大小，因为您不能在同一阵列中创建具有不同段大小的存储池。如果各个存储池的概要文件具有不同的段大小，您可以为系统配置未用的磁盘，但不能在其中配置虚拟磁盘。
预读模式 | 预读属性是"已启用"还是"已禁用"。阵列中的所有虚拟磁盘必须具有相同的预读模式。只要任何托架中存在虚拟磁盘，则所有托架中的任何虚拟磁盘均必须使用相同的模式。请计划要使用的模式，因为同一阵列中不能有模式不同的存储池。如果各个存储池的概要文件具有不同的预读模式，您可以为系统配置未用的磁盘，但不能在其中配置虚拟磁盘。
磁盘重组速率 | 磁盘重组速率的当前设置：低、中或高。速率越高，对性能的影响越大。
故障接管模式 | 故障接管模式的当前设置。此选项固定为 mpxio（多路传输输入/输出）。
高速缓存模式 | 写入高速缓存所用的方法：自动（缺省值）、后写、透写和关闭。由于数据写入快速内存而不是速度较低的磁盘存储设备，因此写入高速缓存可以提高应用程序的性能。缺省设置为"自动"。只要没有 FRU 故障，"自动"模式就会启用后写高速缓存。
诊断模式 | 当前诊断模式。此设置要求进行额外的处理，因此应有选择性地加以使用。当前的诊断模式设置包括： BEFIT（缺省值）- 它是一种联机环路诊断模式，它通过检测、确定和纠正有故障的现场可更换件来保持后端驱动器始终可用。 关闭 - 诊断模式设置处于禁用状态。 活动 - 诊断模式设置处于活动和可操作状态。 被动 - 诊断模式设为记录重要的问题而不是次要的情况。
磁盘清理 | 磁盘清理程序会不断地检查卷的一致性。因此，无论是否存在数据输入和输出活动，您都可能会看到磁盘 LED 指示灯闪烁。 启用（缺省值） - 激活磁盘清理功能。启用磁盘清理功能要求进行额外的处理，因此应有选择性地加以使用。 已禁用 - 禁用磁盘清理功能。 缺省情况下，系统已启用磁盘清理程序。 注意：建议不要禁用磁盘清理程序。禁用磁盘清理程序可能导致出现潜在的磁盘块错误，进而引起多磁盘故障和数据丢失。

子报告表提供了其它的相关信息。单击某一项目可以查看其详细资料。

类型 | 数量
--- | ---
磁盘 | 此阵列中的磁盘数量。
托架 | 此阵列中的托架数量。
虚拟磁盘 | 此阵列中的虚拟磁盘数量。
卷 | 与此阵列相关联的卷数量。

### 相关主题

- 关于阵列和托架
- 管理存储阵列