## Mise sous tension et hors tension du système

Par défaut, la mise hors tension du système entraîne l'arrêt complet. Si le relais d'alimentation est activé, vous pouvez effectuer un arrêt partiel.

- Dans le cas d'un arrêt partiel, le processeur de service de stockage arrête les périphériques de stockage et reste actif. Vous pouvez ainsi redémarrer le système à partir d'une console distante. La plate-forme DSP étant connectée à des sorties de commutateur sur le séquenceur d'alimentation, le processeur de service de stockage est en mesure de la remettre sous tension. La carte MIC remet ensuite les autres cartes de la plate-forme DSP sous tension.
- Dans le cas d'un arrêt complet, le processeur de service de stockage arrête les périphériques de stockage, puis s'arrête progressivement. Vous devez redémarrer le système manuellement.

Vous devez cependant ouvrir une session en tant qu'utilisateur admin pour mettre l'ordinateur hors tension. Avant de mettre hors tension le système, vous devez interrompre les E/S entre les hôtes de données et le système.

Attention -

Si vous n'interrompez pas les E/S avant la mise hors tension, vous risquez de perdre des données.

### Rubriques connexes

- Arrêt partiel
- Arrêt complet
- Restauration du système après arrêt complet