## 6020-VolVerify 테스트 옵션

관리자는 `6120-VolVerify` 테스트로 기존 어레이 볼륨에 대한 수동 패리티 검사를 실행할 수 있습니다. 패리티 검사는 RAID-1 및 RAID-5 볼륨에만 적용됩니다. 테이프 백업 덮어쓰기 주기(약 30일마다 한 번)를 수행하기 전에 6120volverify 테스트를 사용해 데이터 패리티를 검사합니다.

참고 -

`6120-VolVerify`를 실행하기 전에는 시스템 상태를 최적화해야 합니다. 예를 들어, 재구성 중인 LUN은 없으며 모든 디스크의 상태가 영(0)인지를 비롯해 조치 가능한 모든 이벤트들이 해결되었는지 확인합니다.

참고 -

이 테스트에서는 사용자가 기본 어레이 비밀번호를 입력해야 합니다. 기본 어레이 비밀번호의 정의에 관한 자세한 내용은 구성 옵션 설정을 참조하십시오.

옵션 | 설명
--- | ---
에이전트 | 호스트 에이전트 이름입니다.
장치 키 | 테스트할 어레이의 키입니다.
장치 이름 | 테스트할 어레이의 지정된 이름입니다.
제품 | 테스트할 어레이의 제품 이름입니다.
주소 | 테스트할 어레이의 IP 주소입니다.
볼륨 이름 | 확인할 볼륨의 이름입니다. 볼륨 이름은 어레이 내부에 들어 있는 이름이므로 호스트에는 나타나지 않습니다.
오류 수정 | RAID-5 볼륨의 패리티 오류를 수정하고 RAID-1 볼륨의 미러 데이터 오류를 수정하는 옵션입니다. 오류 수정을 지정하지 않으면 `6120-VolVerify` 테스트가 오류를 보고하지만 이를 수정하지는 않습니다. 오류 수정 옵션을 지정하여 오류가 탐지되면 `6120-VolVerify` 테스트가 볼륨의 기존 데이터에서 패리티를 다시 생성하게 됩니다.
속도 | `6120-VolVerify` 테스트의 실행 속도입니다. 실행 속도는 1에서 16까지입니다. 기본 속도는 1이며 이 경우 데이터 호스트의 성능에 미치는 영향은 최소 수준입니다.
사용자 | 어레이에서 테스트를 초기화하는 데 필요한 현재 로그인한 사용자의 이름입니다.
비밀번호 | 시스템의 기본 어레이 비밀번호입니다(구성된 경우).
통과 수 | 어레이에서 실행할 테스트의 반복 횟수입니다.
세부 정보 표시 모드 | 테스트 결과의 세부 표시 여부를 나타냅니다(세부 정보 표시).
전자 메일로 결과 보내기 | 테스트 결과를 전송할 전자 메일 주소입니다.

### 관련 항목

- 진단 테스트 정보
- 토폴로지 뷰에서 테스트 실행
- 장치 목록에서 테스트 실행
- 참조: 진단 테스트 옵션
- se2_configcheck 테스트 옵션
- 6020-loop 테스트 옵션
- 진단 테스트 관리