## Sun StorEdge 6920 시스템 정보

Sun StorEdge 6920 시스템은 스토리지를 최대 65 TB까지 지원할 수 있는 독립형 스토리지 시스템입니다. 이 시스템은 한 지점에서 관리와 모니터링이 모두 가능하며 호스트 플랫폼과 별도로 운영됩니다. 또한 그래픽 인터페이스와 텍스트 인터페이스를 모두 제공하여 관리자의 스토리지 관리를 돕는 것은 물론, 데이터 서비스를 제공하여 스토리지 구축을 돕습니다. 시스템은 고가용성과 고성능, 유연한 구성과 확장성을 지원하도록 설계되었습니다.

### 사용자 인터페이스

이 시스템에서는 다음과 같은 사용자 인터페이스를 제공합니다.

- 시스템과 네트워크로 연결된 모든 호스트에서 실행되는 웹 브라우저의 그래픽 사용자 인터페이스.
- 명령어를 입력해 작업을 수행할 수 있는 명령어 입력란 인터페이스. thin-scripting 클라이언트는 다양한 운영 체제의 명령어 입력란 인터페이스를 제공하도록 사용할 수 있습니다.

### 관리 소프트웨어

GUI에서 SE6920 Configuration Service라고 되어 있는 관리 소프트웨어는 데이터 호스트에 대해 스토리지를 구축 및 관리합니다.

- 스토리지 도메인으로 스토리지 리소스를 안전하게 공유할 수 있습니다. 시스템의 기본 스토리지 도메인 외에도 여러 호스트상에서 스토리지 리소스를 안전하게 공유할 수 있도록 추가 도메인을 구성할 수 있습니다.
- 스토리지 풀은 같은 구성을 공유하는 스토리지 요소의 모음입니다. 스토리지 도메인 내에는 서로 다른 여러 스토리지 풀이 있을 수 있습니다.
- 스토리지 프로파일은 스토리지 풀의 특성을 정의합니다. 기본 스토리지 프로파일을 사용하여 사전 구성된 프로파일 세트에서 하나를 선택하거나 새로운 프로파일을 생성할 수도 있습니다.
- 볼륨은 물리적 디스크 또는 가상 디스크의 스토리지 풀로 나뉘어 있으며 환경의 데이터 호스트에서 사용하는 스토리지 공간을 나타냅니다.
- 스냅샷은 볼륨 내에 있는 데이터의 사본입니다. 스냅샷을 생성하기 위해 시스템을 오프라인으로 전환할 필요가 없으므로 백업에 대해 고가용성 대안을 제공할 뿐 아니라, 원본 데이터보다 작은 공간에 저장할 수 있습니다.

### 모니터링 소프트웨어

GUI에서 Storage Automated Diagnostic Environment라고 되어 있는 모니터링 소프트웨어는 시스템 업데이트를 확인한 후 사용자의 요청에 따라 설치하거나 설치 절차가 작업에 방해되지 않을 경우 자동으로 설치합니다.

모니터링 소프트웨어는 또한 경고를 자동으로 전송하여 전자 우편 주소, 호출기 또는 네트워크상의 관리 호스트에서 실행되는 진단 소프트웨어로 보낼 수 있습니다. Sun StorEdge Enterprise Storage Manager 소프트웨어의 평가판이 각 시스템에 포함되어 스토리지 네트워크의 토폴로지를 보고 스토리지 요소의 용량을 점검할 수 있습니다. 또한 동일 네트워크상에서 1개 이상의 Sun StorEdge 6920 시스템을 비롯한 여러 개의 스토리지 장치로부터 경고를 수집할 수 있습니다.

Tivoli나 BMC PATROL 소프트웨어 등의 타사 관리 툴을 사용해서 시스템을 모니터링할 수도 있습니다.

### 원격 모니터링

Sun StorEdge Remote Response 기능의 사양은 다음과 같습니다.

- 시스템에서 Sun 서비스로 경고를 자동으로 보내면 담당자는 많은 문제들을 원격으로 모니터링 및 수정하고 필요에 따라 FUR 교체품을 주문할 수도 있습니다. 자세한 내용은 Sun StorEdge Remote Response 서비스 정보를 참조하십시오.
- 여러 대의 Sun StorEdge 6920 및 6320 시스템이 동일한 환경에 있으면 단일 전용 전화선을 사용해 경고가 집계되어 Sun 서비스로 전송되도록 구성할 수 있습니다.

### SAN 관리

시스템은 SAN과 DAS 구성 모두에서 지원되며 다음과 같은 용도로 사용되는 2개에서 28개까지(기본 및 대체)의 파이버 채널(FC) 포트가 있습니다.

- 호스트 버스 어댑터를 통해 데이터 호스트를 FC 포트에 연결합니다.
- 호스트와 스토리지 연결에 포트를 추가합니다. 각각 8개의 FC 포트가 들어 있는 SRC 세트를 2개에서 4개까지 추가할 수 있습니다.

시스템 SRC의 포트에서 지원하는 최대 호스트 수보다 많이 연결해야 하는 경우를 제외하면 프론트 엔드 스위치를 사용할 필요는 없습니다.

### 확장성

최소 시스템에서는 16개의 포트가 있는 기본 캐비닛 하나에 두 개의 컨트롤러 트레이가 있고, 각각의 트레이에는 최소 7개의 디스크가 있습니다. 스토리지 요구 사항이 증가하면 다음과 같은 방법으로 시스템 용량을 확장시킵니다.

- 어레이를 더 추가
- 확장 트레이를 컨트롤러 트레이로 업그레이드
- 기존 스토리지 트레이에 디스크를 더 추가
- 확장 캐비닛을 더 추가(최대 두 개)
- 데이터 호스트나 스토리지에 포트를 더 추가

### 관련 항목

- 하드웨어 구성 요소 개요
- 소프트웨어 아키텍처 정보
- 기본 구성