## FC 端口详细资料页面

此页面显示了与选定 FC 端口相关联的属性，包括统计信息和子报告。

字段 | 含义
--- | ---
链接状态 | 当前链接状态："联机"、"故障"或"脱机"。
硬件状态 | 硬件的当前状态： 活动 链接断开 未知 失败 回送 无介质 已绕过 传输故障
端口 ID | 光纤信道 nPort 标识符 (ID)。
WWN | 端口全球通用名 (WWN)。
节点 WWN | 节点的全球通用名 (WWN)。
端口类型 | 光纤信道端口类型："nPort"或"nlPort"。
FC 单元类型 | 光纤信道单元类型，通常为 HBA（主机总线适配器）。
模块类型 | 模块类型："1 GBIC"、"2 GBIC"或"缺少 GBIC"。
运行时间 | 当前光纤信道端口的运行时间（以天数、小时、分钟和秒数计）。
已配置的 FC ID | 已配置的光纤信道标识符。
可操作的 FC ID | 可操作的光纤信道标识符。
已配置的 FC 速率 | 已配置的光纤信道速率："自动"、"1 GB"或"2 GB"。如果此设置为"自动"，则操作速率为 1 或 2，具体取决于已安装的硬件 (GBIC)。如果此设置为 2 但 GBIC 仅支持 1，则运行速率为 1。存储用户可更改此设置。
可操作的 FC 速率 | 可操作的光纤信道速率："1 GB/秒"或"2 GB/秒"。
GBIC 类功能 | 光纤信道类功能，包括以下组合： 1 类 2 类 3 类 4 类 5 类 6 类
可操作的 FC 类 | 可操作的光纤信道类，包括： 1 类 2 类 3 类 4 类 5 类 6 类
协议功能 | 此光纤信道的协议支持。它可以是"环路"、"光纤"或"SCSI"（小型计算机系统接口），采用下列某一种组合： IP over FC SCSI - FCP FC - VI
可操作的协议 | 当前配置的协议，包括"环路"、"光纤网络"和"SCSI"，采用以下一种组合： IP over FC SCSI - FCP FC - VI

统计表显示了指定 FC 端口的以下信息：

字段 | 含义
--- | ---
错误计数 | 与此光纤信道端口相关联的当前错误计数。
写命令 | 向此光纤信道端口发出的写命令的当前数目。
读命令 | 从此光纤信道端口发出的读命令的当前数目。
已写字节数 | 从此光纤信道端口写入的字节总数。
已读字节数 | 已读入此光纤信道端口的字节总数。
环路重置事件 | 此光纤信道端口上的环路重置事件数目。
环路停机事件 | 此光纤信道端口上的环路停机事件数目。

子报告表提供了有关启动器的其它信息。单击某一项目可以查看其详细资料。

类型 | 数量
--- | ---
启动器 | 与此光纤信道端口相关联的启动器数量。

### 相关主题

- 关于 FC 端口