## 关于磁盘驱动器

下表说明了系统的磁盘驱动器。

功能 | 说明
--- | ---
磁盘数目 | 每个存储托架 7-14 个驱动器
支持混合驱动器大小 | 虽然允许混用大小不同的驱动器，但建议不要这样做。如果大小不同的驱动器混合存在于同一个存储托架中，则所有驱动器都被当作最小的那个驱动器使用。例如，某个托架中的一个驱动器为 36 GB，另一个驱动器为 146 GB，则第二个驱动器中的可用容量只为 36 GB。在使用不同大小的驱动器进行操作时，热备用驱动器的容量必须等于托架中容量最大的驱动器。
驱动器容量 | 36GB/15K、73GB/10K 和 146 GB/10K
联机添加/删除磁盘 | 是
阵列热备用驱动器 | 专用，即位于阵列配置中，并可用作阵列配置中任何虚拟磁盘的备用驱动器。
专用热备用驱动器 | 专用于虚拟磁盘，即与虚拟磁盘处在同一个阵列中的热备用驱动器。
最少磁盘数 | 14
最多磁盘数 | 448

有关当前磁盘配置的信息，请按显示磁盘信息中的说明进入"托架子报告 - 磁盘汇总"页面。

### 相关主题

- 显示磁盘信息