## 設定系統 IP 位址

您必須指定為系統提供 IP 位址的方法。如果選擇 DHCP，網路將在每次系統開啟電源並登入網路時提供 IP 位址。如果選擇「靜態」，您必須提供 IP 位址，而系統在每次開啟電源並登入網路時皆會使用它。

1. 移至「Sun Web Console」，然後按一下「SE6920 Configuration Service」。
2. 按一下「管理」>「一般設定」。
3. 移至「網路設定」部分。
4. 在 IP 指派方塊中，選擇 DHCP 或「靜態」。
5. 如果選擇 DHCP，請按一下「儲存」。

如果選擇「靜態」，請輸入下列附加資訊，然後按一下「儲存」：

- 指派給系統的 IP 位址
- 指派給系統的預設閘道 IP 位址
- 預設閘道的網路遮罩
- 網路的網域名稱伺服器 (DNS) IP 位址

注意 –

用來管理系統的網路瀏覽器依賴系統的 IP 位址。一旦位址變更 (無論是您手動變更還是為系統指派了新的位址)，瀏覽器都會中斷與系統的連線。您必須重新連接至系統才能監控與管理系統。

### 相關主題

- 指定管理設定