## アレイとトレイについて

トレイは高可用性を得るために必ずペアで構成されるため、各高可用性 (HA) アレイの構成には 2 つのコントローラトレイと 0 〜 4 つの拡張トレイが含まれ、合計で最大 6 つのトレイ、最大 84 台のディスクがアレイごとに存在します。

- キャビネットに設置できるストレージトレイの数は、キャビネットで使用可能なスペースとアレイ構成によって制限されます。
- アレイの数は、使用可能なストレージポートの数によって制限されます。各アレイは、サービスパネル上のファイバチャネル (FC) ポート接続を通して 1 つのストレージポートに接続されます。
- 拡張キャビネットの場合も、アレイの数はベースキャビネットに設置されたアレイの数によって制限されます。2 台目の拡張キャビネットでは、アレイの数は 1 台目のキャビネットと 2 台目のキャビネットに設置されたアレイの数によって制限されます。

現在のストレージトレイを確認するには、ストレージトレイ情報の表示で説明している「ストレージトレイの概要」ページを参照してください。

現在のストレージアレイを確認するには、アレイ情報の表示で説明している「ストレージアレイの概要」ページを参照してください。

### 関連項目

- アレイ名と IP アドレスの指定規則について
- ストレージアレイの管理
- ストレージトレイについて