## Référence : Profils de stockage standard

Le système Sun StorEdge 6920 propose les profils de stockage suivants :

Nom du profil | Niveau RAID | Taille de segment | Mode Lecture anticipée | Nombre de lecteurs | Type de baie | Disque de secours dédié | Virtualisation | Taille de bande
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Par défaut | RAID-5 | 64 Ko | Activé | Variable | Meilleure concordance disponible : Bande passante (2x2 > 2x4 > 2x6) | Non | Bande | 1 Mo
Séquentiel | RAID-5 | 64 Ko | Activé | Variable | Concordance parfaite : Bande passante (baie 2x2) | Non | Concaténation | n/a
Aléatoire 5 | RAID-5 | 64 Ko | Activé | Variable | Meilleure concordance disponible : IOPS (2x4 > 2x2 > 2x6) | Non | Bande | 2 Mo
Aléatoire 1 | RAID-1 | 64 Ko | Activé | Variable | Meilleure concordance disponible : IOPS (2x4 > 2x2 > 2x6) | Non | Bande | 2 Mo
Informatique hautes performances | RAID-5 | 64 Ko | Activé | Variable | Concordance parfaite : Bande passante (baie 2x2) | Non | Concaténation | n/a
Traitement différé en entrée-sortie des messages | RAID-1 | 64 Ko | Activé | Variable | Meilleure concordance disponible : IOPS (2x4 > 2x2 > 2x6) | Non | Bande | 2 Mo
Entrelacement NFS | RAID-5 | 64 Ko | Activé | Variable | Meilleure concordance disponible : IOPS (2x4 > 2x2 > 2x6) | Non | Bande | 2 Mo
Écriture miroir NFS | RAID-1 | 64 Ko | Activé | Variable | Meilleure concordance disponible : IOPS (2x4 > 2x2 > 2x6) | Non | Bande | 2 Mo
Oracle OLTP | RAID-5 | 32 Ko | Activé | Variable | Meilleure concordance disponible : IOPS (2x4 > 2x2 > 2x6) | Non | Bande | 1 Mo
Oracle OLTP HA | RAID-1 | 32 Ko | Activé | Variable | Meilleure concordance disponible : IOPS (2x4 > 2x2 > 2x6) | Non | Bande | 1 Mo
Oracle DSS | RAID-5 | 64 Ko | Activé | Variable | Meilleure concordance disponible : IOPS (2x4 > 2x2 > 2x6) | Non | Bande | 2 Mo
Sybase OLTP | RAID-5 | 32 Ko | Activé | Variable | Meilleure concordance disponible : IOPS (2x4 > 2x2 > 2x6) | Non | Bande | 1 Mo
Sybase OLTP HA | RAID-1 | 32 Ko | Activé | Variable | Meilleure concordance disponible : IOPS (2x4 > 2x2 > 2x6) | Non | Bande | 1 Mo
Sybase DSS | RAID-5 | 64 Ko | Activé | Variable | Meilleure concordance disponible : IOPS (2x4 > 2x2 > 2x6) | Non | Bande | 2 Mo

### Rubriques connexes

- À propos des profils de stockage
- Gestion des profils de stockage