## 참조: 표준 스토리지 프로파일

Sun StorEdge 6920 시스템에서 제공하는 스토리지 프로파일은 다음과 같습니다.

프로파일 이름 | RAID 레벨 | 세그먼트 크기 | 미리 읽기 모드 | 드라이브 수 | 어레이 유형 | 전용 핫 스페어 | 가상화 | 스트라이프 크기
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
기본값 | RAID-5 | 64KB | 켜기 | 변수 | 최적의 일치: 대역폭 (2x2 > 2x4 > 2x6) | 아니오 | 스트라이프 | 1MB
순차 | RAID-5 | 64KB | 켜기 | 변수 | 완전 일치: 대역폭 (2x2 어레이) | 아니오 | 연결 | 해당 없음
임의 5 | RAID-5 | 64KB | 켜기 | 변수 | 최적의 일치: IOPS (2x4 > 2x2 > 2x6) | 아니오 | 스트라이프 | 2MB
임의 1 | RAID-1 | 64KB | 켜기 | 변수 | 최적의 일치: IOPS (2x4 > 2x2 > 2x6) | 아니오 | 스트라이프 | 2MB
고성능 컴퓨팅 | RAID-5 | 64KB | 켜기 | 변수 | 완전 일치: 대역폭 (2x2 어레이) | 아니오 | 연결 | 해당 없음
메일 스풀 | RAID-1 | 64KB | 켜기 | 변수 | 최적의 일치: IOPS (2x4 > 2x2 > 2x6) | 아니오 | 스트라이프 | 2MB
NFS 스트라이핑 | RAID-5 | 64KB | 켜기 | 변수 | 최적의 일치: IOPS (2x4 > 2x2 > 2x6) | 아니오 | 스트라이프 | 2MB
NFS 미러링 | RAID-1 | 64KB | 켜기 | 변수 | 최적의 일치: IOPS (2x4 > 2x2 > 2x6) | 아니오 | 스트라이프 | 2MB
Oracle OLTP | RAID-5 | 32KB | 켜기 | 변수 | 최적의 일치: IOPS (2x4 > 2x2 > 2x6) | 아니오 | 스트라이프 | 1MB
Oracle OLTP HA | RAID-1 | 32KB | 켜기 | 변수 | 최적의 일치: IOPS (2x4 > 2x2 > 2x6) | 아니오 | 스트라이프 | 1MB
Oracle DSS | RAID-5 | 64KB | 켜기 | 변수 | 최적의 일치: IOPS (2x4 > 2x2 > 2x6) | 아니오 | 스트라이프 | 2MB
Sybase OLTP | RAID-5 | 32KB | 켜기 | 변수 | 최적의 일치: IOPS (2x4 > 2x2 > 2x6) | 아니오 | 스트라이프 | 1MB
Sybase OLTP HA | RAID-1 | 32KB | 켜기 | 변수 | 최적의 일치: IOPS (2x4 > 2x2 > 2x6) | 아니오 | 스트라이프 | 1MB
Sybase DSS | RAID-5 | 64KB | 켜기 | 변수 | 최적의 일치: IOPS (2x4 > 2x2 > 2x6) | 아니오 | 스트라이프 | 2MB

### 관련 항목

- 스토리지 프로파일 정보
- 스토리지 프로파일 관리