## À propos de la configuration de la notification locale des événements

La fenêtre Messagerie électronique locale permet de personnaliser l'envoi de messages électroniques à vous-même ou à d'autres administrateurs. Par exemple, si vous souhaitez uniquement recevoir les alertes de haute priorité émanant des baies Sun StorEdge, vous pouvez créer une notification particulière, limitée à cette instance.

Remarque -

Les alertes sont seulement envoyées aux adresses électroniques valides indiquées par l'intermédiaire de la fonction Notification par e-mail. La fonction de notification locale n'envoie pas de message au fournisseur de courrier électronique distant NSCC.

Parallèlement aux informations de fiabilité, de disponibilité et de facilité de maintenance (RAS) recueillies par le logiciel de diagnostic et de contrôle, vous pouvez envoyer par courrier électronique un sous-ensemble personnalisable de messages générés par des événements du système de stockage directement aux administrateurs système locaux.

Remarque -

Le système de stockage peut normalement résoudre les adresses électroniques. Cette fonctionnalité est configurée lors de la configuration initiale du système. Pour la tester, utilisez l'option E-mail test du logiciel de diagnostic et de contrôle. Le serveur de messagerie SMTP à distance peut également être configuré à partir de la page Options de configuration. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique Définition des options de configuration.

Pour les événements générant fréquemment des messages d'erreur, vous pouvez spécifier le nombre maximal de notifications concernant cet événement à envoyer au cours d'une période de 8 heures. La valeur par défaut est de 6. Vous pouvez également indiquer les valeurs 4, 2 ou Envoyer un e-mail pour tous les événements (ce qui est équivalent à un nombre illimité de messages au cours d'une période de 8 heures). Ainsi, si le nombre maximal est défini sur 6, le nombre de messages électroniques concernant cet événement susceptibles d'être envoyés au cours d'une période de 8 heures ne dépassera pas 6. Le dernier message électronique indiquera qu'il s'agit de la dernière notification envoyée au cours de cette période.

Vous pouvez réactiver les notifications par courrier électronique concernant un événement particulier. Par exemple, si le nombre maximal de messages électroniques est défini sur 6, que vous avez déjà reçu 6 messages concernant le même événement au cours d'une période de 8 heures, mais que vous souhaitez continuer à en recevoir, vous devez cliquer sur le bouton Supprimer le nombre maximal d'e-mails sur la page Messagerie électronique locale.

Remarque -

Si l'envoi de courrier au destinataire n'est pas configuré correctement dans le système, aucun message n'est envoyé. C'est notamment ce qui se produit dans les environnements dans lesquels les processeurs de service de stockage du système se trouvent sur un sous-réseau, sans passerelle permettant d'atteindre le destinataire visé.

### Rubriques connexes

- Initialisation du contrôle et de la notification d'événements
- Ajout d'une adresse pour la notification par courrier électronique ou par radiomessagerie
- Mise à jour d'une adresse pour la notification par e-mail ou par radiomessagerie
- Test d'une adresse électronique
- Suppression des maxima de notifications par courrier électronique