## 完全停止の実行

システムの電源を完全に切断する手順は、次のとおりです。

1. 「Sun Web Console」ページで「SE6920 Configuration Service」をクリックします。
2. 「管理」>「一般設定」の順にクリックします。
3. 「システムの停止」をクリックします。
4. 「OK」をクリックして、完全停止の実行を確認します。

システムは次の状態になります。

- ベースキャビネット内のストレージサービスプロセッサの電源が切断され、自動電源管理の制御下に入ります。
- ストレージサービスプロセッサアクセサリトレイは、電源投入状態を維持します。
- データサービスプラットフォームは、電源投入状態を維持します。
- すべてのストレージアレイの電源が切断されます。
- すべてのストレージトレイは、電源投入状態を維持します。
- PCU ファンがオンになります。
- PCU 取り外し LED が点灯して、PCU が取り外し可能であることを示します。
- 電源シーケンサのすべての電源 LED が点灯します。

停止を完了するには、システムで次の手順に従った手作業を行う必要があります。

1. ベースキャビネットおよび拡張キャビネットから前面の装飾パネルを取り外します。
2. それぞれのキャビネットの前面下部および背面下部で、AC 電源シーケンサ回路ブレーカを押してオフにします。
3. ストレージサービスプロセッサアクセサリトレイの電源が切断されます。
4. データサービスプラットフォームの電源が切断されます。
5. すべてのストレージトレイの電源が切断されます。
6. PCU ファンがオフになります。

電源シーケンサの保守を行うか、システムを移動する場合は、電源ケーブルを切断します。それ以外の場合は、電源ケーブルを接続したままにして、静電放電の適切なアース経路を確保します。

### 関連項目

- 完全停止後のシステムの回復
- 部分停止の実行