## 光纖通道連接埠連線的原則

在您新增硬體 (如儲存資料卡 [SRC] 組、高可用性 [HA] 儲存磁碟盤配置、資料主機或外部交換器) 時，請檢查服務處理器面板上的光纖通道 (FC) 連接埠連接情況，並檢查資料主機與儲存裝置之間的連接埠分配情況。此外，請考量下列問題：

- 一般來說，使用最左側的四個連接埠連接資料主機，使用最右側的四個連接埠連接儲存系統中的陣列。
- 在直接連接儲存裝置 (DAS) 配置中，可以直接連接至每個 SRC 組的主機總數會受每個主機具有的起始器數與陣列數限制。例如：如果在連接至 SRC 的單一機櫃系統中具有的陣列少於四個，則未使用的儲存連接埠可用於連接四個以上的起始器。
- 除非您需要連接的起始器數量超過安裝的 SRC 數量所支援的起始器最大數量，否則無需前端交換器。如果要連接的起始器數量超過所支援的最大起始器數量，請將連接埠連接至系統外部的 FC 交換器以提供輸出端/輸入端。
- 擴充機櫃中可以安裝的陣列數量與配置，受主機專用的 FC 連接埠數量，以及基礎機櫃中的陣列數量與配置限制。

### 相關主題

- 關於分配連接埠
- 關於 SRC 組
- 連接外部交換器