## Page Informations sur le port FC

Cette page affiche les propriétés associées au port FC sélectionné, y compris les statistiques et les sous-rapports.

Champ | Signification
--- | ---
État du lien | État actuel du lien : En ligne, Échec ou Hors ligne.
État du matériel | État actuel du matériel : Actif Lien inactif Inconnu Échec Boucle Aucun support Ignoré Erreur de transmission
ID du port | Identificateur Fibre Channel nPort.
Nom universel | Nom universel du port.
WWN du nœud | Nom universel du nœud.
Type de port | Type du port Fibre Channel : nPort ou nlPort.
Type d'unité FC | Type de l'unité Fibre Channel, généralement HBA (Host Bus Adapter, adaptateur bus hôte).
Type de module | Type du module : 1 GBIC, 2 GBIC ou GBIC manquant.
Durée de disponibilité | Durée de disponibilité actuelle du port Fibre Channel en jours, heures, minutes et secondes.
ID FC configuré | Identificateur Fibre Channel configuré.
ID FC effectif | Identificateur Fibre Channel effectif.
Vitesse FC configurée | Vitesse Fibre Channel configurée : Automatique, 1 Go ou 2 Go. Si ce paramètre est défini sur Automatique, la vitesse effective est de 1 ou 2 Go, selon le matériel installé (GBIC). Si ce paramètre est défini sur 2 Go alors que le GBIC ne prend en charge qu'une vitesse de 1 Go, la vitesse effective est de 1 Go. Les utilisateurs storage peuvent modifier ce paramètre.
Vitesse FC effective | Vitesse Fibre Channel effective : 1 Go/s ou 2 Go/s.
Classe GBIC possible | Classe Fibre Channel : Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6
Classe FC effective | Classe Fibre Channel effective : Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6
Protocole possible | Mode de prise en charge du protocole de ce port Fibre Channel, à savoir boucle, Fabric ou SCSI (Small Computer System Interface), sous la forme de l'une des combinaisons suivantes : IP sur FC SCSI - FCP FC - VI
Protocole effectif | Protocoles actuellement configurés, à savoir boucle, Fabric et SCSI, sous la forme de l'une des combinaisons suivantes : IP sur FC SCSI - FCP FC - VI

Le tableau Statistiques affiche les informations suivantes concernant le port FC sélectionné :

Champ | Signification
--- | ---
Nombre d'erreurs | Nombre actuel d'erreurs associées à ce port Fibre Channel.
Commandes d'écriture | Nombre actuel de commandes d'écriture vers ce port Fibre Channel.
Commandes de lecture | Nombre actuel de commandes de lecture à partir de ce port Fibre Channel.
Octets écrits | Nombre total d'octets écrits à partir de ce port Fibre Channel.
Octets lus | Nombre total d'octets lus sur ce port Fibre Channel.
Événements de réinitialisation de boucle | Nombre d'événements de réinitialisation de boucle sur ce port Fibre Channel.
Événements d'arrêt de boucle | Nombre d'événements d'arrêt de boucle sur ce port Fibre Channel.

Le tableau Sous-rapports fournit des informations supplémentaires sur les initiateurs. Cliquez sur un élément pour afficher les informations correspondantes.

Type | Quantité
--- | ---
Initiateurs | Nombre d'initiateurs associés à ce port Fibre Channel.

### Rubriques connexes

- À propos des ports FC