## Page Options de configuration

Cette page affiche des informations sur les options de configuration et de courrier électronique du système. Le tableau ci-dessous explique comment afficher et définir les options de configuration et de courrier électronique.

Champ | Description
--- | ---
Options de configuration
Nombre de topologies anciennes (historique) à enregistrer pour comparaison | Entrez le nombre de topologies à enregistrer dans l'historique des topologies pour pouvoir effectuer des comparaisons. La valeur par défaut est de 5.
Fréquence de mise à jour du Gestionnaire de tests | Indiquez la fréquence d'actualisation (rechargement) des fenêtres pour les tests. La valeur par défaut est de 30 secondes et la fréquence la plus rapide est de 5 secondes. Dans le cas d'une connexion par modem, il est préférable d'utiliser une fréquence de mise à jour faible.
Taille maximale du fichier journal | Indiquez la taille maximale du fichier journal d'événements en méga-octets. Ce paramètre limite la taille des paquets de données pour les fournisseurs de notifications. La valeur par défaut est de 2.
Bande passante interface utilisateur | Indiquez le type de bande passante interface graphique utilisateur pour les réseaux locaux (LAN) à faible et haut débit. La valeur par défaut est Bande passante large.
Créer des concentrateurs si nécessaire | Activez cette option si vous souhaitez inclure les concentrateurs dans les topologies. Dans les topologies, les concentrateurs servent également à représenter des périphériques connectés en guirlande.
S'agit-il d'un site de production ? | Indiquez si le site est un site de production. Ce paramètre permet au centre NSCC (Network Storage Command Center) de faire la différence entre les systèmes de test et de production lors de l'établissement de rapports de disponibilité. La valeur par défaut est Oui.
Mot de passe par défaut de la baie de disques | Entrez un mot de passe par défaut pour les baies du système. Ce mot de passe est nécessaire à l'exécution de certains tests sur les baies du système.
Communauté SNMP de remplacement | Tapez l'adresse ou le nom IP facultatif du système de gestion externe auquel envoyer les interruptions. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique Configuration d'un fournisseur de notifications d'interruptions SNMP.
Options d'e-mail
Utiliser ce serveur SMTP pour les e-mails distants | Tapez l'adresse ou le nom IP identifiant le serveur SMTP à utiliser pour le courrier électronique à distance.
Adresse e-mail d'envoi : (facultatif) | Tapez l'adresse électronique de l'émetteur.
Taille maximale d'e-mail (Meg) : | Indiquez la taille maximale autorisée des messages.
Nombre maximal d'e-mails relatifs au même composant envoyés dans un intervalle de 8 heures | Indiquez le nombre maximal de messages électroniques concernant un événement donné à envoyer au cours d'une période de 8 heures. La valeur par défaut est de 6 ; les options possibles sont Envoyer un e-mail pour tous les événements, 6, 4 et 2.
Chemin d'accès au programme d'e-mail (utilisé lorsque le serveur SMTP n'est pas disponible) | Utilisez cette option pour modifier le chemin d'accès au programme de messagerie local, au cas où le serveur SMTP ne serait pas disponible.

### Rubriques connexes

- Définition des options de configuration
- Utilisation des informations topologiques
- Utilisation du Gestionnaire de tests
- Configuration d'un fournisseur de notifications d'interruptions SNMP