## 關於起始器

起始器是特定於通訊協定的實體連接埠，其起始與系統的 I/O 交換。在光纖通道 (FC) 儲存區域網路 (SAN) 中，起始器是由連接埠全球通用名稱 (WWN) 標識的 FC 連接埠。如果主機由兩個主機匯流排介面卡 (HBA) 連接至系統，系統會將主機視為兩個不同的起始器。FC 陣列的 LUN 遮罩與對應利用起始器連接埠識別碼來驗證儲存客戶。

在 SCSI 環境中，起始器是一個 SCSI 節點，它將請求傳送至 SCSI 裝置。主機中的 SCSI 配接器通常就是起始器，但提供虛擬的儲存裝置也可以充當其他 SCSI 裝置的起始器。

當將新起始器連接至儲存環境時，系統會探索到新起始器並將其新增至預設 (Default) 網域。要完成配置，請新增起始器說明以識別起始器，並在必要時將其移至其他網域，然後將起始器對應至磁碟區。

在您建立新網域時，您可以指定將哪些未對應的起始器新增至網域。將起始器對應至磁碟區後，您無法變更其網域。

要查看目前的起始器，請進入「起始器摘要」頁，如顯示起始器資訊所述。

### 相關主題

- 管理起始器
- 將起始器對應至磁碟區