## トレイの番号付け規則について

トレイは下部から上部に番号が付けられ、番号は 1 から始まります。可能なそれぞれのアレイ構成のトレイ番号とコントローラトレイの位置を、以下の図に示します。

各アレイには、マスターコントローラトレイと代替マスターコントローラトレイが指定されています。マスターコントローラトレイに障害が発生した場合は、代替マスターがアレイの動作の制御を引き受けます。以下の表に示されているように、最初のフェイルオーバーまでは、1 対のコントローラトレイ内の最下位のコントローラトレイがマスターコントローラトレイになります。

トレイ | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 6
--- | --- | --- | ---
マスター | tray1 | tray1 | tray1
代替マスター | tray2 | tray3 | tray4

アレイのホスト名と IP アドレスについての詳細は、アレイ名と IP アドレスの指定規則についてを参照してください。

### 関連項目

- ストレージトレイについて
- アレイとトレイについて
- キャビネットの識別子について