## 시스템 기본 상태 정보

Sun StorEdge 6920 시스템 시작 안내서에 설명된 기본 구성 작업을 완료하면 시스템은 다음과 같은 특성을 갖게 됩니다.

- 이더넷이 LAN상의 호스트나 게이트웨이에 연결되어 있습니다.
- 서비스 콘솔이 연결되어 있습니다.
- 시스템 전원이 켜져 있습니다.
- IP 주소와 넷마스크가 입력되었습니다.
- 시스템의 초기 설정이 완료되었습니다.
- 1개의 데이터 호스트(초기화 장치)가 `DEFAULT` 스토리지 도메인에 지정되어 있습니다.
- `DEFAULT` 스토리지 도메인은 기본값이라고 하는 스토리지 풀 하나를 사용합니다.
- 모든 스토리지 포트가 기본 스토리지 풀에 지정되어 있습니다.
- 기본 스토리지 풀에서는 기본 스토리지 프로파일의 사양을 사용합니다.

스토리지 속성 | 값
--- | ---
RAID 레벨 | RAID-5
세그먼트 크기 | 64KB
미리 읽기 모드 | 켜기/활성화
드라이브 수 | 변수
어레이 유형 | 최적의 일치: 대역폭
전용 핫 스페어 | 아니오
가상화 전략 | 스트라이프
스트라이프 크기 | 1MB

### 관련 항목

- 스토리지 구축 정보
- 물리적 스토리지 구성 요소 정보
- 논리적 스토리지 요소 정보