## 建立磁碟區快照

建立磁碟區快照：

1. 移至「Sun Web Console」頁，然後按一下「SE6920 Configuration Service」。
2. 按一下「儲存裝置」>「邏輯」>「磁碟區」。
3. 按一下磁碟區名稱以檢視該磁碟區的「磁碟區詳細資料」頁。
4. 按一下「快照」。

此時會顯示「新增快照」精靈。

5. 指定新磁碟區快照的名稱 (最多使用 16 個字元)。

有效字元包括 0 到 9、A 到 Z、a 到 z、_ (底線) 及 – (破折號)。

6. 指定新磁碟區快照的說明 (最多使用 256 個字元，含空格)，然後按一下「下一步」。

有效字元包括 0 到 9、A 到 Z、a 到 z、_ (底線) 及 – (破折號)、. (句點)、: (冒號)、, (逗號)、% (百分號)、( ) (圓括號)、[ ] (方括號)、{ } (大括號)、‘ (勾號)、~ (波浪號) 及 | (豎線)。

7. 指定快照屬性，然後按一下「下一步」。

磁碟區如果擁有 snapshot reserve，則最多可擁有 8 個快照。建立快照後，匯聚空間僅用於儲存寫入磁碟區的資料。

您在此處指定的快照數量與寫入活動量，將共同決定 snapshot reserve 的大小。如果寫入活動小於預期的活動，實際可以建立的快照數量就會越多；如果寫入活動大於預期的活動，實際可以建立的快照數量就會越少。

1. 選擇要用作計算匯聚大小基礎的快照數量。

在此處所作的選擇不影響以後可以建立的快照數量。

2. 選擇所需儲存磁碟區的快照寫入活動等級。寫入活動的數量越多，所需的處理額外負荷就越多。

8. 選擇要對應到新快照的起始器。
9. 檢視指定的資訊。如果您感到滿意，請按一下「完成」。否則，請按一下「上一步」以進行變更。

### 相關主題

- 關於磁碟區快照
- 管理磁碟區快照