## 阵列汇总页面

此页面显示了本系统中阵列的汇总信息。单击阵列名称可以查看阵列详细资料。

字段 | 含义
--- | ---
名称 | 系统为阵列分配的名称。
运行状况 | 阵列的当前运行状况；可能的运行状况包括： 正常 其它 错误 正在启动 使用中 无联系人 通信中断 损坏 支持实体错误 正在重新引导 正在恢复阵列默认值 无效配置
阵列热备用驱动器 | 为此阵列的每个托架所配置的阵列热备用驱动器数量：阵列支持每托架有 0 到 8 个热备用驱动器。
段大小 | 相关联的段大小（以 KB 为单位）：4 KB、8 KB、16 KB、32 KB 或 64 KB。这是一项阵列属性，阵列内所有虚拟磁盘的段大小都必须相同。只要阵列的任何托架中存在虚拟磁盘（一个托架中可以包含 0 个、1 个或 2 个虚拟磁盘），则该阵列各个托架上的所有虚拟磁盘都都必须与该虚拟磁盘具有相同的段大小。在同一阵列上，各个存储池的概要文件必须具有相同的段大小。如果各个存储池的概要文件具有不同的段大小，您应避免在同一阵列上配置未使用的磁盘，因为不能在其中配置虚拟磁盘。
预读模式 | 预读属性是"已启用"还是"已禁用"。这是阵列属性，阵列内所有虚拟磁盘的预读属性都必须相同。只要阵列的任何托架中存在虚拟磁盘（一个托架中可以包含 0 个、1 个或 2 个虚拟磁盘），则该阵列各个托架上的所有虚拟磁盘都必须与该虚拟磁盘具有相同的"已启用预读"设置。您必须小心计划使用"已启用预读"设置，因为同一阵列中的存储池不能有预读设置不同的概要文件。如果各个存储池的概要文件具有不同的"已启用预读"设置，您应避免为系统配置未使用的磁盘，因为不能在其中配置虚拟磁盘。

### 相关主题

- 关于阵列和托架
- 管理存储阵列