## 外部スイッチの接続

データホストの 1 つ以上のポートに外部スイッチを追加することによって、ストレージシステムを使用するデータホストを増やすことができます。ただし、外部スイッチはシステムによって管理されません。外部スイッチは外部のローカルエリアネットワーク (LAN) に接続し、その LAN に接続されている管理ステーションから管理する必要があります。

外部スイッチを追加する前に、以下のことを行ってください。

- システム上の 1 つのファイバチャネル (FC) ポートに追加のデータホストを接続することによって、パフォーマンスに対してどのような影響があるかを検討します。パフォーマンスは、1 つのポート経由でストレージへのアクセスが競合するデータホストの数による影響を受けます。
- サポートされているスイッチを確認します。
- スイッチ管理ソフトウェアをダウンロード、インストールし、そのソフトウェアおよびスイッチを構成します。
- Sun StorEdge SAN Foundation ソフトウェア、およびスイッチに関連する必要なパッチをインストールします。

外部スイッチのインストールは、以下の手順で行います。

1. システムの電源を切断します。
2. FC ケーブルをイニシエータのポートから外部スイッチのポートに接続します。
3. FC ケーブルを外部スイッチのポートから、入出力パネル上のストレージリソースカード (SRC) セットに接続します。
4. スイッチの管理ソフトウェアを使用して、外部スイッチ上の両方のポートを同じゾーンに入れます。
5. システムの電源を投入します。

### 関連項目

- データホストとの接続について
- ファイバチャネルポート接続に関する指針