## 关于 SRC 组

数据主机通过服务面板上的光纤信道 (FC) 端口连接至存储资源卡 (SRC) 组。SRC 组包含两张卡：SRC 处理器卡和存储 I/O (SIO) 卡。SRC 组始终成对配置，因此每台系统都至少具有两张 SRC 处理器卡和两张 SIO 卡。

每个 SRC 组都有以下特征：

- 卡的连接器连接至服务处理器面板的背面。
- 两张卡之间通过机箱中板相连。SRC 处理器卡插至中板的正面，SIO 卡插至中板的背面。
- SIO 卡为存储设备提供 FC 接口。
- 您可以交换卡组中的任何一张卡而不会影响另一张卡。
- 每个 SRC 组提供八个端口。卡上的处理器可以确定主机或存储设备是否与端口相连。通常，每个 SRC 组的四个端口分配给存储设备，另外四个端口分配给数据主机。

注意

为了高效地使用存储资源卡组上的处理器，请按以下顺序将端口用于存储设备连接：8,6,7,5,4,3,2,1。

SRC 组数目决定了可以连接至系统的启动器数目。每台系统最少可以配置两个 SRC 组（具有 16 个 FC 端口），最多可以配置四个 SRC 组（具有 32 个 FC 端口）。

### 相关主题

- 关于分配端口