## 在完全關機後恢復系統

如果使用完全關機程序關閉了系統電源，您必須在系統上執行下列程序：

1. 將基礎機櫃與任何擴充機櫃的前門與後門打開。
2. 移除各機櫃上的前裝飾面板。
3. 確認各機櫃前方底部的鑰匙開關位於「待命」位置。
4. 在各機櫃底部的前方與後方，將交流電源定序器開關按下至「關閉」位置。
5. 檢查交流電源線連接至正確的交流插座。
6. 在各機櫃底部的前方與後方，將「本地/關/遠端」開關按下至「遠端」位置。
7. 在各機櫃底部的前方與後方，將交流電源定序器開關按下至「開啟」位置。

前後面板上的電源狀態 LED 按下列順序亮起，表示前電源定序器的狀態：

- 機櫃通電時，主交流電源 LED 會亮起。
- 定序器階段 1
- 定序器階段 2

8. 等待約一分鐘。
9. 在系統背面找到 Storage Service Processor 的電源開關。
10. 按下電源開關至關閉位置，然後重新開啟。
11. 檢查所有元件只有綠色 LED 亮起。
12. 更換前裝飾面板，合上所有擋門。

系統即會開始操作，並支援遠端開機程序。

### 相關主題

- 開啟與關閉系統電源