## 6020-loop 테스트 옵션

`6120-loop` 테스트는 Sun StorEdge 6020 어레이 제어기의 기능을 테스트합니다. 제어기별로 어레이 내, 외부에서 파이버 채널 루프를 실행하는 3개의 SIM(칩)이 들어 있습니다.

옵션 | 설명
--- | ---
에이전트 | 호스트 에이전트 이름입니다.
장치 키 | 테스트할 어레이의 키입니다.
장치 이름 | 테스트할 어레이의 지정된 이름입니다.
제품 | 테스트할 어레이의 제품 이름입니다.
IP 주소 | 테스트를 실행할 Sun StorEdge 6020 어레이입니다.
제어기 | 테스트를 실행할 제어기 SIM(칩)입니다. 옵션은 다음과 같습니다. 주 - 기본값. 대체 - Sun StorEdge 6020 어레이가 독립형 장치일 경우 옵션에 해당되지 않습니다. 모두 - 테스트가 두 제어기에서 모두 실행되며, 이 때 구성은 파트너 그룹입니다.
제어기 SIM | 테스트를 실행할 제어기 SIM입니다. 옵션은 다음과 같습니다. Front - 기본값 Back-A - 테스트는 주 제어기 SIM에서 실행됩니다. Back-B - 테스트는 대체 제어기 SIM에서 실행됩니다. All - 테스트가 두 제어기 SIM에서 모두 실행되며, 이 때 구성은 파트너 그룹입니다.
사용자 정의 패턴 | 패턴 유형 선택이 사용자로 설정되어 있으면 테스트 도중 전송할 데이터 패턴을 입력합니다.
패턴 유형 선택 | 내부 10비트, 내부 1비트 및 외부 루프백 테스트에 반복할 데이터 패턴입니다. 옵션은 다음과 같습니다. User - 사용자 정의. 사용자 정의 패턴 필드에서 데이터 패턴을 지정합니다. Critical - 기본값 All - 모든 패턴 유형
루프 페이로드 크기 | `6120-loop` 테스트의 페이로드 크기입니다. 참고: 이 테스트를 프론트 엔드 외부 루프에서 실행하면 연결된 장치가 반드시 루프백 및 지정된 페이로드 크기를 지원해야 합니다. 옵션의 범위는 16바이트에서 220바이트입니다. 기본값은 0xfff8입니다.
반향 페이로드 크기 | `6120-loop` 테스트의 페이로드 크기입니다. 참고: 연결된 장치는 반드시 반향 및 지정된 페이로드 크기를 지원해야 합니다. 옵션의 범위는 16바이트에서 65528바이트입니다. 기본값은 0xdc입니다.
반복 | 내부 10비트, 내부 1비트 및 외부 루프백 테스트의 반복 횟수를 설정합니다. 기본값은 1000입니다.
통과 수 | 테스트 실행 횟수입니다. 기본값은 1입니다. 옵션의 범위는 1에서 무한대입니다.
사용자 | Sun StorEdge 6020 어레이의 로그인 사용자입니다.
비밀번호 | 시스템의 기본 어레이 비밀번호입니다(구성된 경우).
세부 정보 표시 | 테스트의 세부 결과 보고를 활성화하려면 선택합니다.
전자 메일로 결과 보내기 | (선택 사항)테스트 결과를 전송할 전자 메일 주소를 지정합니다.

### 관련 항목

- 진단 테스트 정보
- 토폴로지 뷰에서 테스트 실행
- 장치 목록에서 테스트 실행
- 참조: 진단 테스트 옵션
- se2_configcheck 테스트 옵션
- 6020-VolVerify 테스트 옵션
- 진단 테스트 관리