## 특정 어레이에 대한 지속적인 볼륨 확인 시작 및 중지

어레이에 대한 지속적인 볼륨 확인을 활성화하려면 다음과 같이 수행하십시오.

1. Sun Web Console에서 Storage Automated Diagnostic Environment를 누릅니다.
2. 관리 > 일반 유지 관리 > 장치 유지 관리를 누릅니다.
3. 지속적인 볼륨 확인을 실행할 어레이의 이름을 누릅니다.

해당 어레이의 정보 및 옵션이 나타납니다.

4. "지속적인 'vol verify' 실행" 목록에서 실행을 선택합니다.
5. 업데이트를 누릅니다.

지속적인 볼륨 확인 페이지에서 정의한 옵션에 따라 어레이에 대한 지속적인 볼륨 확인이 실행됩니다. 자세한 내용은 지속적인 볼륨 확인 예약을 참조하십시오.

어레이에 대한 지속적인 볼륨 확인을 비활성화하려면 다음과 같이 수행하십시오.

6. Sun Web Console에서 Storage Automated Diagnostic Environment를 누릅니다.
7. 관리 > 일반 유지 관리 > 장치 유지 관리를 누릅니다.
8. 지속적인 볼륨 확인을 중지할 어레이의 이름을 누릅니다.

해당 어레이의 정보 및 옵션이 나타납니다.

9. "지속적인 'vol verify' 실행" 목록에서 중지를 선택합니다.
10. 업데이트를 누릅니다.

### 관련 항목

- 지속적인 볼륨 확인 사용
- 지속적인 볼륨 확인 예약
- 모든 장치에 대한 지속적인 볼륨 확인 중지
- 지속적인 볼륨 확인 결과 표시