## 關於虛擬磁碟

透過將許多小磁碟上的資料做為一個單一陣列以用於檔案伺服器、主機或網路，獨立磁碟備用陣列 (RAID) 系統可提供儲存裝置。RAID 系統共同使用兩個或更多磁碟機以用於故障容錯與效能。資料輸送量與可用性中的因素之一為資料在陣列中如何儲存，即陣列的 RAID 等級。

在系統中，根據其 RAID 等級，磁碟盤內的磁碟機被組合成 RAID 組，亦稱為虛擬磁碟。儲存陣列支援下列 RAID 等級：

- RAID-0 – 可在多個磁碟間串列資料，但無備援功能。此等級可提升效能，但無法提供故障容錯功能。
- RAID-1 – 提供磁碟鏡像功能，可將所有資料複製到單獨的磁碟。
- RAID-5 – 以位元組等級提供資料串列，亦提供串列錯誤校正 (同位檢查) 資訊。此為系統的預設 RAID 等級。此等級的最少磁碟機數量為三。

RAID-5 可帶來極佳的效能與良好的故障容錯。同位檢查可指定在 RAID 控制器將資訊寫入磁碟時，它亦寫入稱為同位位元的備援資訊。如果一個磁碟故障，同位資訊會根據要求讓 RAID 控制器重新建立遺失的資訊。由於同位資訊散佈在多個磁碟之間，僅有一部分磁碟用於同位資訊，因此提升可用儲存空間的效能。

### 相關主題

- 設定儲存裝置設定檔
- 顯示虛擬磁碟資訊