## À propos des adresses IP internes au système

Le processeur de service de stockage, chaque pare-feu interne (également connu sous le nom de routeur) et le concentrateur de terminal de réseau (NTC) possèdent leur propre nom d'hôte et leur adresse IP. Les noms et adresses IP ci-après sont réservés à ces composants et configurés par défaut.

Matériel | Adresse IP | Nom de l'hôte
--- | --- | ---
Pare-feu | 10.0.0.242 | new_firewall
Concentrateur NTC | 10.0.0.243 | new_ntc
Processeur de service de stockage | 10.0.0.250 | new_sp

Si vous préférez ne pas utiliser les noms et adresses IP réservés, utilisez la convention ci-après pour créer des adresses et des noms d'hôtes.

Matériel | Adresse IP n = 2 | Nom de l'hôte N = 0 à 7
--- | --- | ---
Pare-feu | `10.0.0.`n | spN_firewall
Concentrateur NTC | `10.0.0.`n+1 | spN_ntc
Processeur de service de stockage | `10.0.0.`n+8 | spN

Suivant cette convention, le tableau ci-dessous indique l'adresse IP et les noms d'hôtes d'un système unique, System0.

Matériel | Adresse IP n = 2 | Nom de l'hôte N = 0 à 7
--- | --- | ---
Pare-feu | `10.0.0.`2 | sp0_firewall
Concentrateur NTC | `10.0.0.`3 | sp0_ntc
Processeur de service de stockage | `10.0.0.`10 | sp0

Remarque -

Si vous utilisez la fonction SSRR (Sun StorEdge Remote Response), le nom sp0 doit être attribué au système contrôlant la connexion à la ligne téléphonique. Les autres systèmes doivent avoir un nom unique, compris entre sp1 et sp7.

Suivant cette convention, pour la désignation des systèmes supplémentaires, le dernier nombre de l'adresse IP augmente de 10 d'un système à l'autre, comme indiqué dans le tableau ci-après. En plus des noms et des adresses IP pour le premier système, le tableau indique les adresses de chaque système supplémentaire. Chaque réseau local interne peut comporter jusqu'à huit systèmes.

| Adresse et nom du pare-feu | Adresse et nom du NTC | Nom et adresse du processeur de service de stockage
--- | --- | --- | ---
Système 0 | 10.0.0.2 sp0-firewall | 10.0.0.3 sp0-ntc | 10.0.0.10 sp0
Système 1 | 10.0.0.12 sp1-firewall | 10.0.0.13 sp1-ntc | 10.0.0.20 sp1
Système 2 | 10.0.0.22 sp2-firewall | 10.0.0.23 sp2-ntc | 10.0.0.30 sp2
Système 3 | 10.0.0.32 sp3-firewall | 10.0.0.33 sp3-ntc | 10.0.0.40 sp3
Système 4 | 10.0.0.42 sp4-firewall | 10.0.0.43 sp4-ntc | 10.0.0.50 sp4
Système 5 | 10.0.0.52 sp5-firewall | 10.0.0.53 sp5-ntc | 10.0.0.60 sp5
Système 6 | 10.0.0.62 sp6-firewall | 10.0.0.63 sp6-ntc | 10.0.0.70 sp6
Système 7 | 10.0.0.72 sp7-firewall | 10.0.0.73 sp7-ntc | 10.0.0.80 sp7

### Rubriques connexes

- À propos des domaines réseau
- À propos des noms des réseaux locaux et des adresses IP