## 「システムタイムアウト」ページ

このページで、さまざまなシステム機能で使用するタイムアウト値を指定できます

フィールド | 説明
ping | ping の実行で使用するタイムアウト。デフォルトは 10 秒です。
電子メール | 電子メールメッセージの送信で使用するタイムアウト。デフォルトは 30 秒です。
Sun ストレージアレイ (http トークン) | アレイからトークン情報を抽出するときに使用するタイムアウト。デフォルトは 60 秒です。
SNMP アクセス | SNMP (Simple Network Management Protocol) をサポートするスイッチの照会に使用するタイムアウト。デフォルトは 60 秒です。
Discman (検出) | Discman 検出のタイムアウト。デフォルトは 1200 秒です。
Power Sequencer | 電源シーケンサからの確認応答が得られない場合に、故障と見なすまでの時間。
送信 | クリックすると、指定したタイムアウト値が有効になります。
デフォルト | クリックすると、タイムアウトがデフォルト値に戻ります。

。

### 関連項目

- システムタイムアウトの設定
- 電子メールアドレスのテスト
- SNMP トラップ通知プロバイダの設定