## 配置选项页面

此页面显示系统配置和电子邮件选项的有关信息。使用下表检查和设置配置及电子邮件选项。

字段 | 说明
--- | ---
配置选项
要保存以供对比的旧（历史）拓扑数量 | 键入要在"拓扑历史记录"中保存的用于比较的拓扑数量。缺省值是 5。
测试管理器刷新率 | 指定测试输出的窗口（重新加载）刷新率。缺省值是 30 秒，最快刷新速率是 5 秒。使用调制解调器时，刷新速度越慢越好。
日志文件最大大小 | 指定事件文件的最大大小（以 MB 为单位）。此设置用于限制通知提供程序的数据包大小。缺省值是 2。
GUI 带宽 | 指定适用于低速和高速 LAN 的图形用户界面 (GUI) 带宽类型。缺省值是"高带宽"。
在适用的情况下创建集线器 | 如要在拓扑中加入集线器，则可以选中此选项。此外，集线器还可用于拓扑中以表示菊花链设备。
这是不是生产站点？ | 指定此站点是不是生产站点。此设置使 NSCC（网络存储命令中心数据库）在报告可用性时区别对待测试和生产系统。缺省值为"是"。
缺省阵列口令 | 输入系统阵列的缺省口令。要在系统阵列上启动某些测试，必须输入此口令。
替代 SNMP 团体 | 输入用于接收陷阱的外部管理系统的可选 IP 名称或地址。有关详细信息，请参阅设置 SNMP 陷阱通知提供程序 。
电子邮件选项
将此 SMTP 服务器用于远程电子邮件 | 键入要用于远程电子邮件的 SMTP 服务器的 IP 名称或地址。
发件人地址：（可选） | 键入"发件人"的电子邮件地址。
最大电子邮件大小（兆）： | 指定允许的最大电子邮件大小。
在同一 8 小时内关于同一组件的电子邮件的最大数量 | 指定在 8 小时内发送的关于特定事件的最大电子邮件消息数量。缺省值为 6；选项包括"通过电子邮件发送所有事件"、6、4 或 2。
电子邮件程序的路径（SMTP 服务器不可用时使用） | 当 SMTP 服务器不可用时，用于更改本地电子邮件程序路径。

### 相关主题

- 设置配置选项
- 使用拓扑信息
- 使用测试管理器
- 设置 SNMP 陷阱通知提供程序